


***DEDICACE***



Dans l'obscurité parfois incertaine de mon parcours académique, tu as toujours été la lumière qui guide mes pas. Jamais une hésitation, jamais un refus, seulement un phare constant éclairant mon chemin. Ce travail, Papa, est dédié à ton soutien inconditionnel .



***REMERCIEMENTS***



Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour la force et la sagesse qu'Il nous a accordées tout au long de ce parcours académique et pour l'achèvement de ce travail.

Ce mémoire n'aurait pu aboutir sans le soutien précieux de nombreuses personnes. Nous exprimons notre profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

Nos plus sincères remerciements vont à notre directeur de mémoire, KOYADONDRI Bob, pour son encadrement constant, ses conseils avisés et sa disponibilité. Son expertise a été déterminante pour la qualité de ce travail.

Nous remercions chaleureusement notre maître de stage, Monsieur MBOTE Depaul, pour son soutien pratique et moral, son encadrement et les opportunités offertes au sein de l'ACFPE. Son accompagnement a été essentiel.

Nous exprimons notre gratitude envers l'ensemble du corps professoral et administratif de l'Institut Supérieur de Technologie, et plus particulièrement envers le Directeur, Monsieur Jean M’BOLIGUIPA, Ph.D, le Directeur des Études, Monsieur Noé Landry Privace M’BOUANA, Ph.D, et le Chef du Département de Génie Informatique, Monsieur Innocent NGOUMAPE, pour leur soutien constant et leurs conseils éclairés.


Nous remercions également les collaborateurs de l'ACFPE pour leurs précieux conseils et leur aide.

Un immense merci à nos familles, amis et proches pour leur soutien indéfectible, leur patience, leur amour et leurs encouragements constants. Leur présence a été un véritable pilier.

Nous remercions nos camarades de promotion pour leur collaboration, leur solidarité et les moments de partage.

Enfin, nous remercions sincèrement le jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail. Leurs remarques constructives contribueront à enrichir notre réflexion.


À tous, nous dédions ce mémoire en signe de respect et de profonde gratitude.



***AVANT***



***-***



***PROPOS***



L'Institut Supérieur de Technologie (IST), composante de l'Université de Bangui, assure depuis sa création en 1973 (sous le nom d'Institut Universitaire Technologique des Mines et Géologie - IUTMG) une formation technique et technologique professionnelle. Rebaptisé IST en 1992, l'institut a évolué, passant de trois à cinq départements, avec l'ajout notable du département de Génie Informatique en 2000, puis celui de Génie Pétrolier en 2020.

L'IST a pour mission d'offrir un enseignement supérieur technologique de qualité et de mener des activités de recherche contribuant au progrès des sciences technologiques. Les cinq départements sont :

Génie Civil,

Génie Industriel,


Génie Informatique,

Génie des Mines et Géologie,

Génie Pétrolier.

La formation, d'une durée de trois ans, aboutit à une Licence Professionnelle. Ce diplôme est conditionné par un stage pratique de trois mois au sein d'une institution ou d'un ministère, suivi de la rédaction et de la soutenance d'un mémoire. Ce stage permet aux étudiants de mettre en application les connaissances théoriques acquises durant leur cursus.

Dans le cadre de notre formation en Génie Informatique à l'IST, nous avons effectué un stage au sein de l'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelles et l’Emploi (ACFPE). Ce stage a été l'occasion de mener un projet portant sur l'« Administration et le déploiement de Zabbix pour le monitoring réseau et de pfSense pour la gestion du trafic Internet ». Ce choix s'est imposé suite à une analyse des besoins de l'ACFPE, révélant des lacunes en matière de supervision et de gestion du trafic réseau, impactant la performance et la sécurité de leur infrastructure.



***SOMMAIRE***



Dédicace......................................................................................................................................

Remerciements............................................................................................................................

Avant-propos................................................................................................................................

Sommaire......................................................................................................................................

Sigles et Abréviations......................................................................................................................

Liste des Figures et Tableau...................................................................................................

**Introduction Générale...............................................................................................................**

***Partie I : Étude Préalable..........................................................................................................***

Chapitre 1 : La structure d’accueil de l’ACFPE....................................................................................

*Chapitre 2 : Analyse de l’existant......................................................................................................*

***Partie II : Étude Théorique..........................................................................................................***

Chapitre 1 : Définition des concepts.................................................................................................

Chapitre 2 : Choix de la solution.........................................................................................................

Chapitre 3 : Généralités sur les outils choisis.....................................................................................

***Partie III : Implémentation de la solution retenue........................................................................***

Chapitre 1 : Mise en œuvre...............................................................................................................

Chapitre 2 : Présentation de la solution...........................................................................................

Conclusion................................................................................................................................

Webographie.................................................................................................................................

Annexes.........................................................................................................................................

Table des matières........................................................................................................................

# Sigles et abréviations



# Liste des Tableaux



T

# Liste des Figures



L

# ABSTRACTS



L

In the digital age, effective management of IT networks has become a critical challenge for organizations, both public and private. This is particularly true for the Association Centrafricaine des Femmes Professionnelles de l'Éducation (ACFPE), which relies heavily on its IT infrastructure and internet access to carry out its mission. The exponential growth of data traffic, security threats, and the increasing dependency on online services make it essential to implement robust network supervision and traffic management solutions.

This thesis focuses on the administration and deployment of Zabbix, an open-source network monitoring solution, and pfSense, an open-source firewall and traffic monitoring and management platform, to enhance network performance and control internet consumption at ACFPE, leading to improved reliability, security, optimized bandwidth usage, and reduced operational costs.

The research examines the specific network supervision requirements of ACFPE and how Zabbix can be configured to monitor critical infrastructure, including servers, routers, and applications. Additionally, pfSense's capabilities in managing network traffic, security, and internet consumption are explored in-depth, focusing on firewall configurations, VPN setups, and bandwidth management. The integration of these two solutions offers a centralized view of the network, ensuring optimized management and seamless monitoring.

Through configuration analysis, performance testing in a simulated environment, and a real-life case study within ACFPE, this thesis demonstrates the efficiency of combining Zabbix and pfSense to improve network performance, security, and resource management. The results highlight the benefits of this integrated approach, showing how it can enhance the overall functioning of the institution while ensuring the confidentiality and security of sensitive data."

En conclusion, l'abstract 1 est déjà très bon et la version révisée proposée apporte quelques améliorations mineures pour plus de concision et de cohérence.

# INTRODUCTION



À l'ère de la digitalisation, la gestion efficace des réseaux est cruciale pour toute organisation. Performance, sécurité et disponibilité des infrastructures sont déterminantes pour la continuité des activités et la qualité des services. Face à la complexité croissante des réseaux, l'augmentation du trafic, les menaces et la dépendance aux services en ligne, des solutions de supervision et de gestion performantes sont indispensables.

La supervision réseau, autrefois limitée à l'état des équipements (ping, interfaces), intègre désormais la gestion des performances (CPU, mémoire, bande passante), la détection des anomalies (pics de trafic, erreurs), l’optimisation de la bande passante (QoS) et la sécurité (détection d'intrusion, logs). Elle permet de prévenir les pannes, d’optimiser les ressources, de garantir la qualité de service et de réagir efficacement aux incidents.

Parallèlement, la gestion du trafic Internet est un enjeu majeur. La maîtrise des coûts d'accès, l'optimisation de la bande passante et l’utilisation rationnelle des ressources (navigation, téléchargements, streaming) sont essentielles. Une mauvaise gestion peut entraîner ralentissements, dégradation des performances et coûts élevés.

Dans ce contexte, les outils open source Zabbix et pfSense offrent une alternative flexible, économique et performante. Zabbix, avec son architecture modulaire, collecte, analyse et visualise en temps réel les données de performance de l'infrastructure (serveurs, routeurs, commutateurs, applications, services). pfSense, plateforme de gestion de pare-feu et de routage basée sur FreeBSD, fournit des fonctionnalités avancées de contrôle du trafic (pare-feu, NAT, routage), de sécurité (VPN, IDS/IPS), de gestion de la bande passante (QoS, traffic shaping) et d'accès (authentification, portail captif), permettant un contrôle précis de la consommation et une protection efficace.


Pour l'ACFPE, dont les activités reposent sur les TIC (communication, formation en ligne, gestion administrative), l’infrastructure et l’accès Internet sont essentiels. Une solution de supervision et de gestion adaptée est donc primordiale pour optimiser le fonctionnement, maîtriser les coûts, garantir la sécurité et la confidentialité des données, et améliorer la qualité des services.

Ce mémoire étudie l’administration et le déploiement de Zabbix pour le monitoring réseau et de pfSense pour la gestion du trafic Internet à l’ACFPE, visant à améliorer la fiabilité, la sécurité et l'efficacité du réseau. La méthodologie s'appuie sur des analyses de configuration, des tests de performance en environnement simulé et une étude de cas concrète au sein de l'ACFPE. Il aborde les points suivants :

* Analyse des besoins spécifiques de l’ACFPE en supervision et gestion du trafic.
* Configuration et déploiement de Zabbix pour la supervision (métriques, alertes).
* Configuration avancée de pfSense pour la gestion du trafic, la sécurité, le contrôle d'accès, la QoS et l’optimisation de la consommation (règles de pare-feu, VPN, gestion de la bande passante).
* Intégration de Zabbix et pfSense pour une supervision centralisée et une gestion optimisée (intégration, automatisation).
* Évaluation des performances et propositions d’amélioration (tests de charge, analyses de performance, KPI).



# Présentation Générale



# PARTIE



I

## Chapitre 1 : Présentation de la structure d’accueil

* 1. **Historique de l’ACFPE**

L’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE) a été créée par la Loi 99/008 du 19 mai 1999. Née des cendres des anciens organes dissous que sont l’Organisation Nationale Interprofessionnelle de Formation et de Perfectionnement (ONIFOP) et l’Office National de la Main d’œuvre (ONMO), l’ACFPE est un établissement à caractère économique et social qui jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

L’ACFPE (Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et de l'Emploi) est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Formation Professionnelle et de l'Emploi. Sa mission principale est de contribuer à l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi en République Centrafricaine, en développant la formation professionnelle, en promouvant l'emploi et en soutenant le développement de la libre entreprise.

Ses ressources proviennent essentiellement des entreprises du secteur privé et secteur parapublic notamment des subventions de l’État et d’organismes internationaux. Ces ressources sont constituées :

* Des cotisations patronales (2% de la masse salariale brute) ; elles représentent 95% de ses ressources ;
* Des subventions et des dons ;
* Des frais de visa des contrats de travail et d’établissement des cartes de travail ;
* Des produits d’amendes provenant d’infractions ;
* Des revenus générés par les fonds placés dans les établissements financiers.
  1. **Mission de l’ACFPE**

L'Agence centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi a pour mission, dans le cadre des directives techniques qu’elle reçoit, d'exécuter toutes les opérations relatives à la promotion de I ‘Emploi à la Formation Professionnelle et au développement de la libre entreprise génératrice L’emplois productifs sur toute L’etendue du territoire centrafricain

A ce titre elle est chargée de :

* Recueillir et analyser toutes les Informations relatives à L’emploi aux métiers, au chômage et à la formation Professionnelle quelle diffuse aux décideurs, planificateurs, opérateurs économiques ou gestionnaire de programmes publics ou privés
* Recueillir, Centraliser et publier les offres et demande d’emploi
* Informer et orienter les demandeurs d’emploi et les personnes en activité en matière d’emploi, de carrière et sur les possibilités de promotion et de reconversion professionnelle
* Prospecter auprès des employeurs les besoins en placement, en formation professionnelle, en perfectionnement en vue de leur apporter l'aide et les conseils nécessaires au renforcement des capacités a générer emplois
* Aider à I ‘intégration au secteur moderne certaines entités économiques évoluant encore dans le secteur informel
* Mener pour son compte ou à la demande du Gouvernement des études prospectives et d'évaluation ainsi que des actions d 'Information et de sensibilisation du public en matière d'emploi et de formation professionnelle
* Informer les Employeurs, les travailleurs et les Demandeurs d'emploi sur les offres de formation professionnelle disponibles sur le territoire national et contribuer à la diversification des filières et opportunités de formation et de perfectionnement
* Concevoir, financer, exécuter et suivre des projets et programmes les à la formation professionnelle au perfectionnement et/ou au recyclage du personnel des entreprises ainsi qu'au développement des activités génératrices d’emplois et faciliter les moyens concourant à l'insertion des Jeunes en quête de premier emploi
* Assurer directement certaines missions de formation professionnelle
* Proposer aux employeurs le placement des personnes avant le profil requis suite aux sélections des candidats
* Préparer et assurer le suivi des accords conclus avec les organismes de développement les collectivités locales, les établissements de formation et les Organisation Non Gouvernementales des actions visant à la promotion de l’emploi et la réduction de pauvreté
* Etablir les cartes de travail et viser les contrats de travail
* Etablir toutes actions administratives, juridiques et financière liée à sa mission.
* Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et de l’Emploi peut également être appelée à émettre son avis sur les questions qui lui sont soumise et mettre en oeuvre des dispositions spécifiques arrêtées par le gouvernement en faveur de I 'emploi et de la formation professionnelle

Par ailleurs, l’ACFPE est placée sous la tutelle administrative du Ministère en charge de l’Emploi et de la formation professionnelle et sous tutelle également du Ministère Chargé du Contrôle général du secteur parapublic.

Ses publics cibles sont :

* Les demandeurs d’emploi ;
* Les promoteurs/porteurs de projets ;
* Les entreprises et offices publics ;
* Les ONG/associations ;
* Les centres et les organismes de formations professionnels et techniques.

Ses ressources perçues lui permettent ainsi de mettre à la disposition de sa clientèle :

* Des actions de formation ;
* Des travaux d’appui conseil aux entreprises ;
* L’intermédiation et le placement ;
* L’auto emploi.
  1. **Structure Organisationnelle**

L’ACFPE est constituée de trois (03) grandes directions qui sont, elles, mêmes subdivisées en services. Les services sont chargés de la mise en œuvre des attributions de chaque direction. Ainsi, on retrouve les directions suivantes et les services qui leurs sont rattachés :

**La Direction des Études, de la Planification et de l'Emploi (DEPE)** Avec pour services rattachés :

Le Service de l'Immatriculation et de l'Emploi (SIE)

Le Service des Statistiques et de la documentation (SSD)

Le Service des Études, de la Planification et des Projets (SEPP).

**La Direction de la Formation et du Conseil en Organisations (DFCO) Le Service de la Formation Continue (SFC)** Avec pour services rattachés :

Le Service de la Formation par Apprentissage (SFA)

Le Service des Méthodes et du Conseil en Organisations (SMCO)

Direction d'Appui

**La Direction Administrative et Financière (DAF)** Avec pour services rattachés :


Le Service des Ressources, du Contrôle et du Contentieux (SRCC) :

Le Service du Recouvrement (SR)

Le Service Financier et Comptable (SFC)

Cellule Informatique ]

* 1. **Organigramme de l’ACFPE**



# **Chapitre 2 : Analyse de l’existant**

1. **Étude de l’existant**

L'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et de l'Emploi (ACFPE), dans sa mission de développement des compétences et de promotion de l'emploi en République Centrafricaine, s'appuie sur un réseau informatique dont la gestion et le suivi nécessitent une optimisation continue pour assurer la continuité et la qualité de ses services.

Dans cette optique, une étude initiale est essentielle. Elle vise à recenser tous les équipements et services informatiques actuels de l’ACFPE et à identifier les défis existants.

Les bénéfices attendus incluent une meilleure disponibilité des services, une optimisation des coûts d’accès à Internet, une sécurité renforcée des données sensibles et une efficacité accrue dans les missions de formation et de promotion de l’emploi de l’ACFPE.

* 1. **Architecture du réseau**

L'ACFPE s'appuie sur une architecture réseau centralisée, où les différents bâtiments sont interconnectés via un réseau local (LAN) Ethernet. Le bureau de l'informaticien, véritable plaque tournante du système d'information, abrite les équipements névralgiques.

* **Cœur du réseau**: Le bureau de l'informaticien regroupe :
  + Un commutateur (switch) 24 ports de niveau 2 (ou supérieur), assurant la distribution et la commutation des trames Ethernet au sein du LAN.
  + Un routeur WiFi (norme 802.11n ou supérieure) pour la connectivité sans fil, offrant un accès réseau mobile aux utilisateurs.
  + Une liaison VSAT (Very Small Aperture Terminal) pour l'accès à Internet, solution satellitaire permettant de s'affranchir des infrastructures terrestres.
* **Extension du réseau** : Chaque bâtiment est intégré au réseau principal par :
  + Un routeur WiFi (norme 802.11n) configuré en point d'accès, étendant la couverture sans fil aux différents locaux.
  + Un câblage structuré pour les connexions filaires, garantissant un débit suffisant pour les applications bureautiques.

Le réseau local de l'ACFPE est identifié par le nom de domaine ACFPE-RCA.org, soulignant l'identité de l'agence au sein du paysage numérique.

1. **Matériel informatique**

Les matériels informatiques de l'ACFPE comprend un ensemble d'équipements hétérogènes, allant des postes de travail aux serveurs, en passant par les périphériques d'impression.

* 1. **Postes de travail :**
* **Ordinateurs** portables : 73 ordinateurs portables sont déployés dans les bureaux, offrant une mobilité aux utilisateurs. Les modèles exacts ne sont pas spécifiés, mais il est probable qu'il s'agisse de machines bureautiques standard.
* **Ordinateurs fixes** : 35 ordinateurs fixes sont également présents dans les bureaux, constituant l'équipement principal pour les tâches sédentaires. Les spécifications techniques de ces machines ne sont pas détaillées.
* Salle informatique : La salle informatique est équipée de 40 ordinateurs fixes, dédiés à des usages spécifiques (formation).
  1. **Serveurs :**

L'ACFPE dispose de trois serveurs, jouant des rôles distincts dans l'infrastructure :

* HP ProLiant DL380 Gen10 : Ce serveur rackable constitue le serveur principal de l'agence.
* **Contrôleur de domaine** : Un serveur (modèle non spécifié) sous Windows Server assure le rôle de contrôleur de domaine, gérant l'authentification des utilisateurs et les accès aux ressources du réseau.
* **Serveur d'applications Sage** : Un serveur (modèle non spécifié) sous Windows Server héberge l'application Sage, le logiciel de gestion utilisé par les services RH et comptabilité.
* **Serveur d'applications (Proxmox)** : Un serveur (modèle non spécifié) sous Proxmox, une plateforme de virtualisation open source, héberge d'autres applications utilisées localement.
  1. **Périphériques d'impression :**

Le parc d'impression de l'ACFPE comprend :

* 7 photocopieurs Canon IR 2520, multifonctions (impression, copie, numérisation).
* 32 imprimantes multifonctions HP (modèles non spécifiés), des modèles bureautiques classiques.

**Remarques importantes :**

* **Année d'acquisition** : L'ensemble du parc informatique (ordinateurs) a été acquis en 2020, ce qui garantit une certaine homogénéité et une relative modernité des équipements.
* **Système d'exploitation** : Tous les ordinateurs fonctionnent sous Windows 10, mais l'absence de licences soulève des questions de conformité et de sécurité.
* **Logiciel bureautique** : Le logiciel bureautique Microsoft Office 2013 est largement utilisé, mais l'absence de licences pose également des problèmes de conformité.

1. **Logiciels**

L'ACFPE utilise un ensemble de logiciels standards et d'applications métier pour la gestion de ses activités :

* **Logiciels bureautiques** : La suite Microsoft Office (versions 2013) est omniprésente, couvrant les besoins en traitement de texte, tableur, présentations, etc.
* **Logiciels de gestion** :
  + Sage : Solution de gestion intégrée pour les services des Ressources Humaines et de la Comptabilité, couvrant les fonctions administratives et financières.
  + Application d'immatriculation : Application métier dédiée au service d'immatriculation et de recouvrement, développée sur une technologie web ou client-serveur en [code geniter] .

1. **Plateformes numériques**

[L'ACFPE ne dispose pas de plateformes numériques opérationnelles pour sa communication externe et la gestion des données :

* Site web : Seul le site Web est fonctionnel permettant d’informer ou de communiquer
* \*\*Plateformes de données \*\*: L'agence ne dispose pas de plateformes digitales pour la collecte et le traitement des données issues des partenaires et acteurs externes, ce qui peut entraver l'échange d'informations et la collaboration.]

1. **Sécurité informatique**

La sécurité informatique de l'ACFPE repose sur des mesures individuelles, sans approche globale :

* Protection individuelle : Chaque ordinateur est équipé d'un antivirus (Kaspersky), assurant une protection de base contre les logiciels malveillants.
* Absence de protection globale : L'agence ne dispose pas d'équipements de sécurité périmétriques (pare-feu, système de détection d'intrusion, etc.) ni de politique de reprise d'activité en cas d'incident, ce qui fragilise la sécurité du système d'information.

1. **Compétences informatiques**

* Équipe informatique : L'ACFPE s'appuie sur une équipe de deux informaticiens qualifiés, chargés de la maintenance du réseau et des équipements.
* Maîtrise des outils bureautiques : Les employés possèdent une maîtrise des outils bureautiques de la suite Microsoft Office, leur permettant d'être autonomes dans leurs tâches quotidiennes.

1. **Critique de l'existant : Révéler les vulnérabilités et les axes d'amélioration**

L'analyse approfondie de l'infrastructure informatique de l'ACFPE, telle que décrite précédemment, met en lumière des vulnérabilités critiques et des axes d'amélioration majeurs qui justifient pleinement la mise en place d'une solution de monitoring réseau et de gestion du trafic avec Zabbix et pfSense.

1. **Absence de monitoring proactif : Une réactivité coûteuse**

L'absence d'un système de monitoring proactif constitue une lacune majeure. L'équipe informatique, privée d'une visibilité en temps réel sur l'état du réseau et des serveurs, est contrainte de réagir aux incidents signalés par les utilisateurs. Cette approche réactive engendre plusieurs conséquences préjudiciables :

* **Détection tardive des pannes** : Les pannes ne sont détectées qu'une fois qu'elles ont un impact sur les utilisateurs, entraînant des interruptions de service et une perte de productivité. [Par exemple, une panne du serveur de fichiers (HP ProLiant DL380 Gen10) ne serait détectée que lorsque les utilisateurs ne peuvent plus accéder aux documents, perturbant ainsi les activités administratives et de formation.]
* **Difficulté à identifier les causes profondes des problèmes :** Sans données de monitoring, il est difficile de déterminer l'origine exacte des problèmes. L'équipe informatique doit alors mener des investigations chronophages, ce qui retarde la résolution des incidents. [Par exemple, un ralentissement du réseau pourrait être dû à une saturation de la liaison VSAT, à une surcharge du serveur d'applications Sage, à un problème avec le commutateur 24 ports ou à une utilisation excessive de la bande passante par certains utilisateurs. Sans monitoring, il est difficile de discriminer entre ces différentes causes.]
* **Impact sur la crédibilité de l'ACFPE** : Les interruptions de service répétées et les difficultés d'accès aux ressources informatiques peuvent nuire à la crédibilité de l'ACFPE auprès de ses partenaires et des bénéficiaires de ses services.

1. **Manque de visibilité sur la consommation de la bande passante : Une gestion à l'aveugle**

L'absence d'outil de suivi de la consommation de la bande passante rend la gestion des ressources Internet extrêmement difficile. Cette absence de visibilité a plusieurs implications :

* **Impossibilité d'identifier les goulets d'étranglement** : Sans données précises sur l'utilisation de la bande passante, il est impossible de déterminer si le réseau est réellement saturé ou si le problème vient d'ailleurs. [Par exemple, un utilisateur effectuant des téléchargements importants pourrait saturer la bande passante et impacter tous les autres utilisateurs, mais sans monitoring, il est difficile de l'identifier.]
* **Difficulté à optimiser les coûts :** L'ACFPE ne peut pas justifier une augmentation de la bande passante sans données concrètes sur son utilisation. Il est donc difficile d'optimiser les coûts d'accès à Internet et de justifier les dépenses auprès de la direction.
* **Impossibilité de mettre en place des politiques de QoS** : Sans suivi précis de la consommation par application, il est impossible de prioriser les trafics critiques, comme les applications de formation en ligne ou les communications avec les partenaires.

1. **Gestion limitée des flux réseaux et sécurité périmétrique insuffisante : Des risques accrus**

Le routeur WiFi, bien qu'offrant une connectivité sans fil, ne permet pas une gestion avancée des flux réseau. De plus, l'absence de pare-feu et de système de détection d'intrusion expose l'ACFPE à des risques de sécurité importants :

* **Vulnérabilités de sécurité** : L'absence de pare-feu rend le réseau vulnérable aux intrusions et aux attaques.
* **Absence de détection d'intrusion** : Aucun système de détection d'intrusion (IDS/IPS) n'est en place, ce qui rend le réseau vulnérable aux attaques et aux intrusions.
* **Manque de contrôle sur les flux** : Il n'est pas possible de mettre en place des politiques de QoS pour prioriser les applications critiques, ce qui peut impacter les performances des services importants.

1. **Absence d'alertes : Une réactivité tardive face aux incidents**

L'absence d'un système d'alertes en temps réel signifie que l'équipe informatique n'est informée des problèmes que lorsque les utilisateurs les signalent. Cela rallonge considérablement les temps de résolution des incidents et augmente leur impact sur les services.

L'analyse de l'existant met en lumière un besoin urgent d'optimisation de l'infrastructure réseau de l'ACFPE. Les lacunes actuelles en matière de monitoring, de gestion des trafics et de sécurité ont un impact direct sur la disponibilité et la performance des services, sur la maîtrise des coûts et sur la crédibilité de l'agence. La mise en place de Zabbix et pfSense apparaît donc comme une solution pertinente et nécessaire pour répondre à ces enjeux.

1. **Problématique : Formulation du problème central**

La gestion actuelle du réseau informatique de l'ACFPE présente plusieurs limitations, notamment un manque de visibilité sur l'état du réseau, une gestion manuelle chronophage, l'absence de suivi précis de la consommation Internet et un manque d'alertes proactives. Ces limitations ont un impact négatif sur la disponibilité et la performance des services informatiques, sur la maîtrise des coûts d'accès à Internet et sur la sécurité du réseau. Par conséquent, la problématique centrale est la suivante :

*Comment mettre en place une solution de monitoring et de gestion des trafics Internet performante et centralisée afin d'améliorer la disponibilité des services, d'optimiser la gestion de la bande passante, de renforcer la sécurité du réseau et de contribuer à l'efficacité des missions de l'ACFPE ?*

1. **Objectifs : Buts du projet**

L'objectif de ce projet est de doter l'ACFPE d'une solution intégrée de monitoring réseau et de gestion du trafic internet, combinant Zabbix et pfSense, afin d'optimiser la visibilité, la sécurité et l'efficacité de son infrastructure informatique. Plus précisément, il s'agira de mettre en place une surveillance proactive et complète du réseau (couverture de 95% des équipements) avec Zabbix, incluant l'automatisation des alertes et de certaines tâches de maintenance. En parallèle, pfSense sera configuré pour collecter, analyser (par utilisateur et par application) et générer des rapports mensuels sur la consommation internet, offrant ainsi une gestion précise et Granulaire du trafic. Enfin, pfSense permettra de renforcer la sécurité du réseau grâce à la mise en place d'un pare-feu performant .

1. **Cout et Duree**

Pour l’implémentation de ce projet, il est important d’élaborer un devis quantitatif prenant en compte l’ensemble du matériel indispensable, la main d’œuvre ainsi que la durée nécessaire correspondant.

## Estimation du coût du projet


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Details** | **Coût estimé (FCFA)** |
| Infrastructure matérielle | Serveurs, Switch et routeurs | - |
| Infrastructure logicielle | Zabbix et pfsense Community Edition | - |
| Déploiement et Configuration | Main d’œuvre | 2 000 000 |
| Formation et documentation | Formation de l’équipe IT | 500 000 |
| Maintenance et Support | Contrat de maintenance | 1 000 000/an |
| Total estimé |  | 3 500 000 |

## Estimation de la durée du projet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phase** | **Tache** | **Durée estimée** |
| Analyse et Préparation | Evaluation de l’infrastructure existante et Définitions des besoins | 1 semaines |
| Installation et configuration | -Installation de Zabbix et pfsense sur le server  - Configuration des agents sur périphériques terminaux  - Mise en place des règles de gestion du trafic avec pfsense | 1 semaines |
| Tests et ajustements | Tests de surveillance , vérifications des alertes et logs ajustement des paramètres | 1 semaines |
| Formation | Formation de l’équipe IT | 1 semaine |
| Déploiement finale | Mise en production, suivi des performance et corrections éventuelles | 1 Semaine |
| Total estimé |  | 5 Semaines |



# Etude Théorique



# PARTIE



2

**Chapitre 1 : La supervision informatique**

1. **Introduction à la supervision informatique**

L'administration d'une infrastructure réseau est une tâche complexe et exigeante, nécessitant une surveillance constante, d'autant plus que le nombre d'équipements à gérer ne cesse d'augmenter. Le principal défi pour un administrateur est de prévenir et de gérer les pannes le plus rapidement possible afin d'éviter des interruptions de service prolongées, préjudiciables à l'activité de l'organisation. Un autre enjeu majeur est la gestion efficace du trafic internet, notamment pour optimiser la bande passante, contrôler les coûts et assurer la sécurité des accès. La supervision informatique intervient alors pour répondre à ces besoins cruciaux : elle permet d'anticiper les problèmes, de fournir des informations en temps réel sur l'état des équipements et de contrôler l'utilisation de la bande passante.

* 1. **Définition et importance de la supervision**

La supervision informatique, également appelée monitoring informatique, consiste à surveiller en temps réel les performances, la disponibilité et la sécurité d'un réseau informatique. Cette surveillance repose sur des outils capables de collecter, traiter, analyser et présenter des données relatives aux équipements réseau (routeurs, commutateurs, serveurs, pare-feu) et aux services (applications, protocoles). On distingue principalement le monitoring de performance (CPU, mémoire, bande passante), de disponibilité (uptime des services) et de sécurité (détection d'intrusions, logs).

La supervision permet aux administrateurs réseau de surveiller le bon fonctionnement des systèmes d'information, en leur offrant une visibilité complète sur les différentes composantes matérielles et logicielles. L'administrateur peut ainsi visualiser et analyser les informations et données fournies, et vérifier le fonctionnement normal ou anormal du système informatique. L’objectif principal de la supervision est de donner à l'administrateur une vue d'ensemble de l'infrastructure informatique, afin de lui permettre de contrôler et de gérer plus facilement le réseau, surtout face à son évolution constante. Cela garantit la fiabilité et la continuité des différents services des entreprises et des administrations.

* 1. **Objectifs du monitoring**

Le monitoring informatique poursuit trois objectifs principaux :

* **Performance :** Surveiller et optimiser les performances des systèmes et des applications, en mesurant des indicateurs clés tels que le temps de réponse, la latence, le débit et l'utilisation des ressources (CPU, mémoire, disque).
* **Disponibilité :** Assurer la disponibilité des services et des applications, en détectant les pannes et les interruptions de service, et en mettant en place des mécanismes de redondance et de basculement.
* **Sécurité :** Protéger les systèmes et les données contre les menaces internes et externes, en surveillant les activités suspectes, en détectant les intrusions et en analysant les logs de sécurité.
  1. **Rôle stratégique de la supervision**

Dans un monde de plus en plus dépendant des services numériques, la supervision réseau joue un rôle stratégique dans la gestion et la maintenance des infrastructures informatiques. Bien plus qu’une simple observation passive de l’état des systèmes, elle s’articule autour de trois axes majeurs : la prévention des problèmes, l’automatisation des remédiations et la mise à disposition d’une vision globale grâce aux rapports et tableaux de bord.

* + 1. **Prévention des problèmes : Anticiper pour mieux protéger**

La supervision réseau repose sur une collecte et une analyse continue des données issues des systèmes, applications et équipements réseau. Cette démarche proactive permet d’identifier les signaux faibles avant qu’ils ne se transforment en incidents critiques. Parmi les objectifs principaux de cette prévention, on peut citer :

* Détection des anomalies : Identifier les signes avant-coureurs de pannes, comme une surcharge progressive des CPU, une saturation de la mémoire ou un espace disque insuffisant.
* Surveillance du trafic réseau : Grâce à des protocoles comme NetFlow, sFlow ou IPFIX, il est possible de suivre en temps réel les flux de données pour :Identifier les goulots d’étranglement.
* Détecter les usages anormaux (pics de trafic, scans de ports).
* Prévenir les attaques par déni de service (DoS).
* Contrôler le respect des politiques d’utilisation du réseau.
* Minimisation des interruptions de service : En anticipant les risques, il devient possible de maintenir une haute disponibilité des services, essentielle pour les environnements critiques.

La prévention joue donc un rôle clé en permettant d’anticiper les problèmes avant qu’ils n’impactent le fonctionnement des infrastructures.

* + 1. **Automatisation des tâches de remédiation : Réduire les temps d’arrêt**

Pour compléter cette démarche proactive, la supervision intègre des mécanismes d’automatisation afin de limiter les interruptions et de garantir la continuité des services. Quelques exemples d’actions automatisées :

* Redémarrage automatique des services critiques en cas d’arrêt inopiné.
* Gestion des surcharges : Réduction des processus ou arrêt contrôlé des systèmes pour prévenir une panne matérielle.
* Basculement automatique vers un serveur de secours en cas de défaillance du serveur principal.
* Sauvegardes préventives en cas de détection d’un risque imminent de perte de données.
* Actions sur les équipements réseau : Modification automatique des règles de pare-feu ou blocage des adresses IP suspectes.

Ces mécanismes permettent non seulement de réduire les temps d’arrêt, mais aussi d’augmenter la résilience et la robustesse des systèmes.

* + 1. **Raports et tableaux de bord : Une vue d’ensemble pour la prise de décision**

En plus de prévenir et de réagir aux problèmes, la supervision fournit aux administrateurs des outils de pilotage efficaces grâce à des rapports et tableaux de bord personnalisés. Ceux-ci offrent une vision consolidée de :

* L’état des ressources : Utilisation du CPU, mémoire, espace disque, etc.
* Les tendances d’utilisation : Analyse des périodes de forte sollicitation ou des anomalies dans le trafic réseau.
* Les alertes critiques : Mise en évidence des incidents nécessitant une intervention immédiate.
* Les données sur le trafic réseau : Identification des applications gourmandes en bande passante ou détection des activités suspectes.

Ces outils permettent aux administrateurs d’anticiper les besoins, d’optimiser les ressources disponibles et de renforcer la sécurité globale des infrastructures.

[image de rapport de tableau de bord ]

* 1. **Notions clés : métriques, événements, alertes, tableaux de bord**

Pour bien comprendre la supervision informatique, il est important de connaître les notions clés suivantes :

* **Métriques :** Ce sont les données brutes que l'on collecte sur le système ou l'application que l'on surveille. Il peut s'agir de valeurs numériques (par exemple, utilisation du CPU, latence, nombre de requêtes) ou d'indicateurs d'état (par exemple, "en ligne", "hors ligne"). [image d’exemple de metrique ]
* **Événements :** Ce sont des occurrences spécifiques qui se produisent dans le système, souvent liées à un changement d'état ou à une action. Par exemple, un serveur qui démarre, une base de données qui se connecte, une erreur qui se produit. [image d’un evenement ]
* **Alertes :** Ce sont des notifications qui sont déclenchées lorsqu'une métrique dépasse un certain seuil ou lorsqu'un événement spécifique se produit. Les alertes permettent d'être informé rapidement des problèmes et de prendre des mesures correctives. [ image ou figure d’alertes ]
* **Tableaux de bord :** Ce sont des interfaces graphiques qui permettent de visualiser les métriques et les événements de manière claire et concise. Les tableaux de bord sont personnalisables et peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. [ image de tableau de bord ]

1. **Principes fondamentaux de la supervision**

Le monitoring réseau repose sur un processus continu et structuré, une boucle itérative qui assure la disponibilité, la performance et la sécurité de l’infrastructure. Ce processus cyclique se déploie en cinq étapes clés, chacune contribuant à une vision globale et dynamique de l'état du réseau.

* 1. **Collecte des données : Le fondement du monitoring, la matière première de l'analyse**

La collecte de données constitue la pierre angulaire du monitoring. Elle vise à recueillir un ensemble riche et diversifié d'informations sur les équipements, services et protocole réseau, dressant ainsi un portrait précis de leur état et de leur comportement. Les données collectées se présentent sous différentes formes :

* **Métriques** : Les indicateurs quantifiables, le pouls du réseau : Ces indicateurs mesurables, tels que l’utilisation du CPU, de la mémoire ou de la bande passante, fournissent des données chiffrées sur l'activité des ressources. Ils permettent de quantifier l'utilisation des ressources et de détecter les variations significatives.
* **Logs** : La mémoire du système, le journal de bord des événements : L'historique des événements et activités, consigné dans les logs, offre une trace précieuse des opérations passées. Ils permettent de reconstituer le déroulement des événements et d'identifier les causes potentielles des problèmes.
* **Événements** : Les signaux d'alerte, les changements d'état significatifs : Les changements d’état spécifiques ou les actions déclenchées, tels que le démarrage ou l'arrêt d'un service, constituent des événements importants à surveiller. Ils signalent des modifications dans l'état du système et peuvent indiquer des anomalies.
* **Tests actifs (ou Tests de performance synthétiques**) : Les simulations contrôlées, la mise à l'épreuve des services : Ces simulations, conçues pour évaluer les performances des services dans des conditions contrôlées, permettent d'anticiper les problèmes de performance en simulant des charges et des scénarios d'utilisation.

Pour collecter ces données, diverses méthodes sont employées, parmi lesquelles : SNMP, ICMP, les agents logiciels déployés sur les machines, les protocoles de flux NetFlow/sFlow et les API permettant une intégration avec d'autres systèmes.

## Analyse et corrélation : Comprendre pour agir, transformer les données en information

Les données collectées ne sont que des chiffres bruts ; c'est l'analyse qui leur donne un sens. Cette étape cruciale vise à transformer ces données en information exploitable, permettant d'identifier les tendances, les anomalies et les problèmes potentiels. L'analyse s'articule autour de plusieurs axes :

* Comparaison avec des seuils prédéfinis : La surveillance des limites, le contrôle des paramètres vitaux. La comparaison des métriques avec des seuils prédéfinis permet de détecter les dépassements et de déclencher des alertes en cas d'anomalie.
* Analyse des tendances pour anticiper les besoins : L'analyse des tendances à long terme permet d'anticiper les besoins en ressources et de planifier les évolutions de l'infrastructure.
* Corrélation d’événements pour déterminer les causes racines des incidents : La corrélation d'événements provenant de différentes sources permet de reconstituer le fil des événements et d'identifier les causes racines des incidents.
* Utilisation de techniques avancées (IA, apprentissage automatique) pour détecter les anomalies complexes : L'utilisation de techniques avancées, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, permet de détecter des anomalies complexes et subtiles qui pourraient échapper à une analyse manuelle.

## Alertes et notifications : Informer pour réagir, la communication des anomalies

Lorsqu’une anomalie est détectée, le système de monitoring génère des alertes, classées selon leur criticité, afin de garantir une réponse appropriée :

* **Informationnel** : Ce niveau d'alerte fournit une simple notification d'un événement, sans nécessiter d'action immédiate.
* **Avertissement** : Ce niveau signale un problème potentiel qui nécessite une surveillance accrue.
* **Mineur** : Ce niveau indique un incident affectant les performances ou la disponibilité, mais sans interruption majeure.
* **Majeur** : Ce niveau signale un incident important nécessitant une intervention rapide pour éviter une interruption de service.
* **Critique** : Ce niveau indique un incident majeur nécessitant une intervention immédiate pour rétablir le service.

[Image: Diagramme illustrant les niveaux de criticité des alertes, allant d'Informationnel (niveau le plus bas) à Critique (niveau le plus élevé), avec des exemples d'incidents pour chaque niveau.]

Ces alertes sont diffusées via divers canaux, tels que l’email, les SMS ou les notifications push, pour garantir une communication rapide et efficace aux équipes concernées.

[Image: Capture d’écran d’un smartphone affichant une alerte de supervision reçue par SMS ou application de messagerie (Telegram par exemple), indiquant le type d'alerte, l'équipement concerné et le niveau de criticité.]

## Visualisation et reporting : Voir pour comprendre, transformer les données en connaissance

Les tableaux de bord et les graphiques offrent une vue d’ensemble claire et concise de l’état du réseau, transformant des données complexes en informations facilement compréhensibles. Les rapports, quant à eux, permettent d’identifier les tendances sur le long terme et d’évaluer l’efficacité des actions entreprises.

[Image: Exemple de tableau de bord de supervision affichant des graphiques de performance réseau (utilisation CPU, mémoire, trafic réseau, etc.) et des indicateurs clés (nombre d'alertes, disponibilité des services, etc.).]

## Action et remédiation : Résoudre et prévenir, boucler la boucle du monitoring

Enfin, la dernière étape consiste à traiter les problèmes détectés. Cette étape cruciale boucle la boucle du monitoring et assure l'amélioration continue de l'infrastructure :

* **Interventions manuelles** : L'expertise humaine, l'action ciblée : Les interventions manuelles permettent aux administrateurs de prendre des actions correctives ciblées en fonction de la nature de l'incident.
* **Automatisation** : L'automatisation des réponses aux alertes, par le biais de redémarrages automatiques, de basculements vers des systèmes de secours ou de sauvegardes, permet de minimiser les temps d'arrêt et de garantir la continuité de service.

[Image: Capture d’écran d’un script d’automatisation (PowerShell, Bash, Python, etc.) illustrant un exemple de remédiation automatique, comme le redémarrage d'un service ou la libération d'espace disque.]

Cette étape s’accompagne d’une analyse approfondie post-incident pour identifier les causes profondes et mettre en place des mesures préventives afin d'éviter la réapparition d'incidents similaires à l’avenir.

* 1. **Cycle de vie du monitoring : planification, implémentation, exploitation, amélioration continue**

1. **La norme ISO 7498/4 et Fonctions de la supervision informatique**

Le concept de supervision a été normalisé par l’**ISO (International Organisation for Standardisation)**. Voici les différentes fonctions qui ont été défini par l’**ISO 7498/4**3 :

* 1. **Gestion des performances (Performance Management)**

Elle permetd’évaluer les performances des ressources (et la disponibilité) du réseau et de ses composants. Les performances du réseau sont évaluées à l’aide de quatre paramètres :

* Le temps de réponse.
* Le débit.
* Le taux d’erreur.
* La disponibilité (en termes de temps).

Le traitement des statiques se déroule en quatre étapes :

* La collecte.
* Le contrôle.
* La présentation des informations.
* L’archivage.

La gestion des performances comprend les procédures de collecte de données et de statistiques. Elle doit aboutir à l’établissement de tableaux de bord. Les informations recueillies doivent aussi permettre de planifier les évolutions du réseau.

[Image: Diagramme illustrant le cycle de la gestion des performances selon la norme ISO 7498/4 : Collecte, Contrôle, Présentation, Archivage, avec des flèches indiquant le flux cyclique.]

* 1. **Gestion des configurations (Configuration Management)**

La gestion des configurations représente l’inventaire des ressources nécessaire au fonctionnement du réseau, dont on peut identifier, paramétrer et contrôler ce qui suit :

* Le plan d’adressage et de routage IP du réseau, ou les objets de chaque couche sont concernés.
* Une éventuelle limitation du nombre de sessions applicatives simultanément établies.
* L’état du système : charge CPU ou mémoire, paramètres d’environnement (température dans le boitier ou la consommation électrique d’un appareil).

[Image: Exemple d'interface d'un outil de gestion de configuration, montrant un inventaire des équipements réseau et leurs configurations.]

* 1. **Gestion de la comptabilité (Accounting Management)6**

Cette gestion a pour mission de relever les informations permettant d’évaluer le cout d’usage d’une ressource. Cette mesure tient compte de deux paramètres essentiels :

* Du temps d’utilisation.
* Du volume d’information échangé.

De plus, la gestion de la comptabilité autorise la mise en place de systèmes de facturation en fonction de l’utilisation pour chaque utilisateur.

[Image: Exemple de rapport de comptabilité montrant l'utilisation des ressources réseau par utilisateur ou par service (temps de connexion, volume de données transférées, etc.).]

* 1. **Gestion des incidents (Fault Management)**

Elle permet de nous informer des événements qui peuvent perturber le fonctionnement du réseau, on distingue deux types de défauts :

* Les défauts internes résultat d’une panne de l’élément actif lui-même.
* Les défauts externes indépendants des appareils eux-mêmes, mais liés à l’environnement propre du réseau.

Le traitement d’une panne est composé de quatre étapes :

* La signalisation du fonctionnement anormal d’un élément actif ou d’un lien inter-réseau.
* La localisation du défaut sur l’infrastructure.
* La réparation.
* La confirmation du retour à un comportement normal du réseau.

L’historisation des incidents peut aider le technicien ou l’ingénieur dans la compréhension de dysfonctionnement du réseau.7

[Image: Diagramme illustrant le processus de gestion des incidents : Signalisation, Localisation, Réparation, Confirmation, avec des flèches indiquant le flux des étapes.]

* 1. **Gestion de la sécurité (Security Management)**

La gestion de la sécurité contrôle l’accès aux ressources en fonction des politiques de droits d’utilisation établies. Elle veille à ce que les utilisateurs non autorisés ne puissent accéder à certaines ressources protégées. Elle permet aussi d’éviter toute perturbation du service et dégradation des performances. Elle a également pour rôle de mettre en application les politiques de sécurité.

[Image: Schéma illustrant les aspects de la gestion de la sécurité : Contrôle d'accès, Politiques de sécurité, Détection d'intrusion, Protection contre les menaces, avec des icônes représentant chaque aspect.]

* 1. **Gestion des SLA**

**SLA (Service-Level Agreement)** ou **accord de niveau de service**, est un contrat passé entre un fournisseur de service et ses clients internes ou externes. Les fournisseurs de services réseau sont à l’origine des SLA. Un service IT met au point un SLA afin que ses prestations puissent être mesurées, justifiées, voire comparées à celles de fournisseurs extérieurs. Les SLA mesurent les performances et la qualité du fournisseur de services de différentes manières. Ainsi, un SLA peut spécifier les éléments de mesure ou indicateurs suivants :

* Disponibilité des services.
* Nombre d’utilisateurs pouvant être pris en charge simultanément.
* Bancs d’essai de performances spécifiques à l’une desquelles sont mesurées périodiquement les performances réelles.
* Temps de réponse des applications.
* Calendrier des notifications préalables des modifications du réseau susceptibles d’affecter les utilisateurs.
* Délai de réponse du service d’assistance pour différentes catégories de problèmes.
* Statistiques d’utilisation mises à disposition.

[Image: Exemple de tableau de bord ou rapport illustrant le suivi des indicateurs clés d'un SLA (disponibilité, temps de réponse, etc.).]

### **Méthodes de vérification**

Il existe 2 méthodes de vérification pour une solution de supervision, soit active ou passive :

* **Méthode Active :** Dans cette méthode, c’est le serveur de supervision qui interroge à intervalles réguliers les composants à surveiller. Cette méthode est la plus utilisée et a l’avantage d’être fiable, les vérifications se font de manière régulière et en mode question-réponse.

[Image: Schéma illustrant la méthode de supervision active. Un serveur de supervision envoie des requêtes à des équipements réseau (serveur, routeur, switch) et reçoit des réponses. Les flèches indiquent le flux de requêtes et de réponses.]

* **Méthode Passive :** Cette méthode de vérification est l’exact inverse de la précédente. Ici, ce sont les composants surveillés qui envoient à intervalles réguliers (ou non) métriques et messages vers une instance centrale de supervision. Cette dernière peut être plus facilement tolérée par les responsables de la sécurité du système d’information étant donné qu’il s’agit

[Image: Schéma illustrant la méthode de supervision passive. Des équipements réseau (serveur, routeur, switch) envoient des métriques et messages à un serveur de supervision. Les flèches indiquent le flux d'informations des équipements vers le serveur.]

1. **Protocoles de supervision**

Les protocoles de monitoring sont **Les fondations de la surveillance réseau**. Ils sont essentiels pour la communication entre les outils de supervision et les éléments de l'infrastructure à surveiller. Ils définissent les règles et les formats d'échange des données, permettant ainsi la collecte d'informations cruciales sur l'état, les performances et la sécurité du réseau. Cette section détaille les protocoles les plus importants :

## Protocole SNMP

**SNMP** est un **protocole simple de gestion de réseau**, il s’agit d’un protocole de communication qui permet aux administrateurs réseaux de gérer et d’interroger en temps réel les équipements qui contiennent des objets gérables via SNMP, et de détecter à distance les problèmes de réseau.

SNMP est un protocole de la **couche application** (couche 7 du modèle OSI)largement adopté pour la gestion et la surveillance des équipements réseau. Son architecture repose sur un modèle client-serveur :

* **Manager (client) ou Station de supervision (Manager/NMS):** Le système de supervision qui initie les requêtes et reçoit les réponses des agents. Station de supervision appelées **Manager** ou bien **NMS (Network Management System)** c’est-à-dire une console de supervision qui permet aux administrateurs de gérer toute son infrastructure par une interface graphique qui présente l’ensemble des machines supervisées à l’administrateur du système en temps réel. En cas de panne, ces interfaces offrent la possibilité d’alerter par notification d’alarme (SMS, Mail, etc.). NMS Permet également de collecter les données relatives aux équipements connectés au réseau. La station contient le protocole de communication SNMP et les applications de gestion pour contrôler les éléments de réseau. Les applications de gestion sont séparées en deux, les applications de gestion propriétaires (Cisco Works, IBM Netview/600) et Les applications de gestion open source (Nagios, Zabbix, etc.).
* **Agent (serveur) ou Nœuds gérés & Agent SNMP :** Un logiciel installé sur chaque équipement à surveiller (routeurs, commutateurs, serveurs, imprimantes, etc.) qui collecte les informations et répond aux requêtes du manager. Un agent SNMP, est un logiciel installé sur les équipements à superviser et ce sont ces agents qui permettent de transmettre les informations à partir d’une **base de données MIB** et réponde aux requêtes de station d’administration au format SNMP. Les nœuds gérés sont les équipements administrable (pont, routeur, switch, etc.) qu’il faut superviser, ils contiennent des objets de gestion peuvent être des informations sur le matériel ou des données de performance. Les paramètres de l’agent SNMP sont : L’adresse IP et le masque de sous-réseau associé ; L’adresse éventuelle du routeur par défaut ; L’adresse IP de Manager. Notons qu’un Agent peut connaitre plusieurs Managers et que les communautés SNMP peuvent être multiples. Dans la plupart des cas, l’implémentation IP de ces équipements intègre les protocoles TELNET pour la console distante, TFTP pour la sauvegarde des configurations et ICMP pour les tests ECHO (ping). Le protocole ARP est indispensable à la corrélation adresse MAC /Adresse IP.

Les concepts clés de SNMP sont :

* **MIB (Management Information Base) ou Base de données d’informations de gestion (MIB):** Une base de données hiérarchique qui décrit les objets gérés par SNMP. La base de données, appelée **MIB (Management Information Base)**, contenue dans l’équipement à administrer, recense ainsi toutes les informations relatives à cet équipement réseau. Il est donc possible de connaître de façon précise toutes les informations que l’équipement réseau possède dans le but de gérer, au mieux, son fonctionnement. Elle est construite selon un concept arborescent, chacun des chemins permettant d’accéder à une information appelée **OID (Object Identifier)** et qui est représentée par une suite d’entiers séparés par des points selon une recommandation de l’union internationale des télécommunications. Chacun des nœuds de l'arbre représente un objet. On peut distinguer dans la MIB deux parties, une partie standard commune à tous les équipements réseau, et une partie privée propre à un équipement. Prenons un exemple simple : si l’on souhaite accéder via une requête SNMP à un objet de mgmt l’OID pourra s’écrire sous deux formes : **1.3.6.1.2. NumObjet** ou **iso.org.dod.internet.mgmt. NomObjet**. Chaque objet est identifié par un **OID (Object Identifier)**. Les MIB standardisées sont définies par des organismes tels que l'**IETF (Internet Engineering Task Force)**, mais les constructeurs peuvent également définir leurs propres MIB privées pour gérer les fonctionnalités spécifiques de leurs équipements. Exemples de branches de la MIB : **System** (Description système de toutes les entités gérées. Exemple d’objets gérés par cette branche : **sysUpTime** : Durée écoulée depuis le dernier démarrage.), **Interfaces** (Interface de données dynamiques ou statiques. Exemple d’objets gérés par cette branche : **ifNumber** : Nombre d’interfaces réseau.), **At** (adresse translation) : Table d’adresses IP pour les correspondances d’adresses MAC., **IP** (Statistiques du protocole IP, adresse cache et table de routage. Exemple d’objets gérés par cette branche : **ipInReceives** : Nombre de datagramme IP reçus.), **Icmp** (Statistiques du protocole ICMP. Exemple d’objets gérés par cette branche : **icmpInEchos** : Nombre de demandes d’écho ICMP reçues.), **Tcp** (Paramètres TCP, statistiques et table de connexion. Exemple d’objets gérés par cette branche : **tcpInSegs** : Nombre de segments TCP reçus.), **Udp** (Statistiques UDP. Exemple d’objets gérés par cette branche : **udpInDatagrams** : Nombre de datagramme UDP reçus.), **Egp** (Statistiques concernant le protocole de routage EGP, table d’accessibilité.), **Snmp** (Statistiques du protocole SNMP). De plus, il faut savoir qu’en complément du standard MIB définissant les différentes informations d’administration réseau contenu sur un équipement, il existe aussi un standard indépendant qui normalise les règles utilisées pour définir et identifier les variables de la MIB. Il se nomme **SMI (Structure of Management11 Information)**.
* **Communauté :** SNMP définit la notion **communauté** qui représente l’association Agent/Manager, chaque communauté est identifiée par un **nom de communauté**, ce nom est envoyé avec le message SNMP qui fonctionne comme un mot de passe pour l’accès en lecture seule, ou en lecture et écriture (c’est le contrôle d’accès utilisée par SNMP) à la MIB. Le nom est transmis en claire donc ce mode d’authentification est faible. Les noms de communauté par défaut sont : **Public** pour lecture seule et **Private** pour lecture et écriture.

**Versions de SNMP :**

* **SNMPv1 :** La première version du protocole, cette version a un défaut majeur qui est le problème de sécurité car la seule vérification est basée sur une chaine de caractère appelée communauté. **SNMPsec :** le but de cette version est de sécuriser le protocole SNMP v1. Le format générique d’un message SNMP v1 est composé de : **Version** (numéro de version SNMP utilisée : 0 : SNMP v1, 2 : SNMP v2, 3 : SNMP v3), **Communauté** (nom de communauté de lecture seule (RO) ou lecture/écriture (RW) défini par l’administrateur), **Type PDU** (décrit le type de message - Tableau II-1: Type de Message pour chaque Type de PDU - GetRequest, GetNextRequest, SetRequest, GetReponse), **ID Request** (utilisé pour la vérification de l’association entre les réponses et les requêtes), **Statut Erreur** (pour signaler une erreur, zéro si pas d’erreur), **Indice Erreur** (spécifie la source d’erreur dans la requête - La position d’erreur), **OID** (Indicateur de chaque variable), **Valeur** (ce champ émis par le manager pour le but de la mise à jour de la MIB, la valeur dépend du type de PDU).
* **SNMPv2c :** Une version améliorée avec une meilleure gestion des erreurs et des types de données. Cette version est une mise à jour de SNMP v1 pour but d’amélioration des opérations du protocole. Les principales améliorations sont de définir des nouveaux objets, le principal changement est l’ajout de nouvelles méthodes **GetBulk** et **InformRequest**. **GetBulk :** cette requête permet au superviseur de récupérer les données de grande taille à la fois pour but de minimiser le nombre d’échange. **InformRequest :** cette requête confirme la réception d’un TRAP et grâce à celle-ci, la station de supervision peut envoyer une alarme à une autre station de supervision.
* **SNMPv3 :** La version la plus récente et la plus sécurisée, avec des mécanismes d'authentification et de chiffrement. SNMP v3 est La dernière version du protocole SNMP, cette version sert à améliorer la sécurité et la confidentialité des informations. Il est fortement recommandé d'utiliser SNMPv3 pour des raisons de sécurité.

**Opérations SNMP :** La simplicité de communication entre la station de supervision et les agents est illustrée par les messages SNMP, trois grands types d’opérations sont réalisables : **Get** pour la lecture, **Set** pour l’écriture, **Trap** pour les messages d’alertes. Le protocole SNMP prend en charge ces types de messages :

* **Message GetRequest :** Le manager demande la valeur d'un OID spécifique à l'agent. Ce message permet au manager d’interroger un agent pour récupérer une variable d’un objet de la MIB contenu sur l’équipement à gérer. L’attribut OID passé en paramètre.
* **Message GetNextRequest :** Le manager demande la valeur de l'OID suivant dans la MIB (utile pour parcourir les tables). Ce message est identique au message précédent, la différence étant que le message GetNextRequest demande la valeur de l’objet suivant dans l’arbre d’objets.
* **Message GetReponse :** En termes de réponse, ce message envoyé par l’agent au manager pour répondre aux messages GetRequest, GetNextRequest et SetRequest. Si l’information demandée n’est pas disponible les réponses sont **No such object, No access, No writable**.
* **Message SetRequest :** Le manager modifie la valeur d'un OID sur l'agent (utilisé pour la configuration, mais avec prudence). Le message SetRequest permet au superviseur de mettre à jour, ou modifier la valeur d’une variable par une valeur donnée en paramètre sur un agent SNMP.
* **Message TRAP (ou InformRequest en SNMPv2c et v3) :** L'agent envoie une notification asynchrone au manager en cas d'événement (par exemple, un changement d'état d'une interface, un dépassement de seuil). Les InformRequest garantissent la réception de la notification par le manager. Contrairement à tous les autres messages, les traps sont envoyées par l’agent SNMP vers la station de supervision pour signaler un fonctionnement anormal, un changement d’état, un événement non attendu se produit. Il s’agit d’un mécanisme d’alarme, Il y a 7 types de messages TRAPS : **coldStart, WaemStart, LinkDown, LinkUp, AuthentificationFailure, egpNeighborLoss, entrepriseSpecific**.

### **ICMP (Internet Control Message Protocol) :**

**ICMP** est un protocole de la **couche réseau** (couche 3 du modèle OSI) utilisé pour le diagnostic et le contrôle des erreurs réseau. Il est encapsulé dans les paquets IP. Les types de messages ICMP les plus couramment utilisés pour le monitoring sont :

* **Echo Request et Echo Reply (utilisés par ping) :** Permettent de tester la connectivité entre deux équipements en mesurant le temps de réponse (latence) et la perte de paquets. Le **ping** est un outil de base pour vérifier si un hôte est accessible sur le réseau.

[Image: Capture d'écran de la commande 'ping' en ligne de commande, montrant l'envoi de requêtes et la réception de réponses, ainsi que les statistiques (perte de paquets, temps de réponse).]

* **Traceroute (ou tracert sous Windows) :** Utilise des messages ICMP Time Exceeded pour tracer le chemin suivi par les paquets entre deux équipements, en affichant les routeurs intermédiaires. Cet outil est utile pour identifier les problèmes de routage.

[Image: Capture d'écran de la commande 'traceroute' (ou 'tracert') en ligne de commande, montrant la liste des routeurs traversés pour atteindre une destination, avec les temps de réponse pour chaque routeur.]

### **NetFlow/sFlow/IPFIX : Analyse du trafic et visibilité des flux**

Ces protocoles permettent de collecter des informations sur les flux de trafic réseau, offrant une visibilité détaillée sur l'utilisation de la bande passante, les types de trafic qui circulent sur le réseau et les applications qui les génèrent.

* **NetFlow (Cisco) :** Protocole propriétaire de Cisco, mais largement implémenté par d'autres constructeurs.
* **sFlow :** Protocole standardisé (RFC 3176) et multi-vendeurs, basé sur un échantillonnage aléatoire du trafic, ce qui le rend moins gourmand en ressources que NetFlow.
* **IPFIX (Internet Protocol Flow Information Export) :** Standard IETF (RFC 7011) basé sur NetFlow v9, considéré comme le successeur de NetFlow.

Ces protocoles collectent des données telles que :

* Adresse IP source et destination.
* Ports source et destination.
* Protocole utilisé (TCP, UDP, etc.).
* Volume de trafic (octets, paquets).
* Durée du flux.
* Interfaces d'entrée et de sortie.
* **ToS (Type of Service) ou DSCP (Differentiated Services Code Point) :** Pour l'analyse de la qualité de service (QoS).

Ces informations permettent de :

* Identifier les applications et les utilisateurs qui consomment le plus de bande passante.
* Détecter les anomalies de trafic (par exemple, les attaques DDoS).
* Mettre en place des politiques de QoS (Quality of Service) pour prioriser le trafic critique.
* Effectuer des analyses de sécurité et de forensics.

[Image: Graphique (type "camembert" ou "histogramme") illustrant la répartition du trafic réseau par application ou par protocole, basé sur des données NetFlow/sFlow/IPFIX.]

### **Agents logiciels : Une collecte de données granulaire et performante**

Les **agents logiciels** sont des programmes installés directement sur les équipements à surveiller. Ils permettent une collecte de données plus précise et plus granulaire que les protocoles tels que SNMP ou ICMP.

**Avantages :**

* Collecte de métriques plus complexes, non disponibles via SNMP (par exemple, les performances d'une application, l'utilisation des ressources par un processus spécifique, les logs applicatifs).
* Surveillance de l'état des services et des processus.
* Exécution de scripts locaux pour collecter des données personnalisées ou effectuer des actions.
* Possibilité de collecter et de centraliser des logs.

**Inconvénients :**

* Nécessitent une installation et une maintenance sur chaque équipement à surveiller.
* Peuvent consommer des ressources système (CPU, mémoire), bien que les agents modernes soient optimisés pour minimiser cet impact.

[Image: Schéma illustrant le déploiement d'agents logiciels sur différents types d'équipements (serveurs, postes de travail, applications). Les agents communiquent avec un serveur de supervision centralisé.]

### **(Application Programming Interface) : L'intégration et l'automatisation**

Les **API (Interfaces de Programmation Applicative)** permettent à différents systèmes de communiquer et d'échanger des données. Dans le contexte du monitoring, les API permettent :

* L'intégration avec d'autres outils : Récupérer des données provenant d'autres systèmes de gestion, de sécurité ou de supervision.
* L'automatisation des tâches : Automatiser la configuration des outils de monitoring, la création d'alertes, la génération de rapports, etc.
* Le développement d'intégrations personnalisées : Créer des extensions ou des modules pour adapter les outils de monitoring à des besoins spécifiques.

[Image: Diagramme illustrant l'utilisation d'APIs pour l'intégration entre un système de supervision et d'autres outils (gestion des incidents, CMDB, outils d'automatisation, etc.). Les flèches indiquent le flux de données via les APIs.]

## Protocole IPMI

**IPMI (Intelligent Platform Management Interface)** est une interface ouverte standard, conçue pour la gestion et la maintenance des composants matériels, développée par **Intel, Cisco, Dell, HP**. IPMI offre la possibilité aux administrateurs de superviser l’état de fonctionnement des machines et serveur, la surveillance de températures, alimentation électrique, la tension, ventilateurs. L’IPMI permet d’éteindre, d’allumer ou de redémarrer un ordinateur à distance. L’IPMI permet de gérer le serveur lorsqu’il est éteint, il suffit que le serveur soit connecté au réseau électrique. Il support la journalisation et la documentation d’état, il permet d’accéder et collecter des données indépendamment de son système d’exploitation. IPMI est considéré comme un protocole d’interrogation, il peut fonctionner par l’interrogation ou par recevoir un TRAP, il utilise le port UDP 623.

**Composants IPMI :**

* + **Contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) :** Le cœur de l'architecture IPMI est le **BMC**, un microcontrôleur intégré à la carte mère d’un ordinateur ou d’un serveur. Le BMC offre des capacités de gestion à distance et des tâches de surveillance telles que les températures et les tensions, et permet de gérer le fonctionnement du CPU du serveur, au moyen de capteurs (capteurs de température, batterie et processeur), le BMC prend également en charge les fonctions d’alerte et de journalisation. Le **contrôleur de gestion de la carte mère (BMC)** et l’administrateur système communiquent via une connexion indépendante. BMC est alimenté par la tension de garde de la carte mère, c’est-à-dire qu’elle fonctionne toujours, quel que soit l’état du serveur. L’architecture IPMI est conçue de sorte que l’administrateur distant n’a pas un accès direct aux composants du système. Par exemple, pour obtenir des données à partir des capteurs, un administrateur distant envoie une commande à BMC, et BMC se tourne à son tour vers des capteurs.
  + **Stockage indépendant de l’énergie :** Le **stockage indépendant de l’énergie** reste disponible même lorsque le processeur d’un serveur se bloque, par exemple via un réseau local ; Il a trois domaines : **Journal des événements système (SEL)**, **Enregistrement des données du capteur (SDR)**, **Unité remplaçable sur site (FRU)**.
  + **Structure de commande IPMI :** IPMI envoie des messages en format demande-réponse. Les demandes sont des commandes. Les commandes lancent des actions et fixent des valeurs. Les messages IPMI contiennent un ensemble de champs de base qui sont les mêmes pour toutes les commandes : **Network Fonction**, **Le champ d’identification demande/réponse**, **ID du demandeur**, **La pièce d’identité du répondeur**, **Commande**, **Données**.
  + **Interface d’accès à distance :** Dans la version initiale d’IPMI, la console distante était connectée au BMC via l’interface série. La spécification IPMI v2.0 est basée sur l’utilisation d’une interface LAN. L’interface LAN est fournie via un port réseau BMC dédié avec sa propre adresse IP. Lorsqu’ils sont transmis sur le LAN, les messages IPMI passent par plusieurs étapes d’encapsulation : **paquets de session IPMI**, **RMCP (Remote Management Control Protocol)**, **datagrammes UDP**, **trames Ethernet**. L’interface série pour connecter la console distante au BMC n’est plus utilisée, mais elle est nécessaire pour implémenter deux fonctions : **Partage de port série** et **Série sur LAN (SoL)**.

## Protocole WMI

**WMI (Windows Management Instrumentation)** est un protocole intégré au système d’exploitation Windows, ce protocole est considéré comme un protocole de supervision qui supporte la surveillance et la gestion des performances des systèmes Windows et permet de collecter des informations localement et à distance.

## Protocole JMX

**JMX** est l’acronyme de **Java Management Extension**, c’est une technologie qui définit une architecture et une API pour permettre le monitoring des applications java en temps réel.

## Autres protocoles et technologies de monitoring (mention rapide) :

* Syslog : Protocole standard pour la journalisation des événements.
* gRPC (**gRPC Remote Procedure Call**) : Un framework RPC (Remote Procedure Call) moderne et performant, de plus en plus utilisé pour le monitoring et la gestion.

1. **Les différents types de monitoring : Une approche multicouche**

Le monitoring d'une infrastructure informatique ne se limite pas à une simple observation globale. Pour être efficace, il doit adopter une approche multicouche, en ciblant différents aspects et niveaux de l'infrastructure. Cette section décrit les principaux types de monitoring, chacun apportant une perspective unique et complémentaire.

### **Monitoring de l'infrastructure physique (Matériel)**

Ce type de monitoring se concentre sur les éléments tangibles de l'infrastructure : les serveurs, les équipements réseau (routeurs, commutateurs, pare-feu), les onduleurs, les baies de stockage, etc. Véritable radiographie du matériel, il a pour mission de prévenir les défaillances et de garantir la disponibilité physique des équipements.

[Image: Photo d'une salle serveur typique, montrant des racks de serveurs, des équipements réseau, des câblages, etc. L'image peut mettre en évidence les différents types d'équipements physiques surveillés.]

Fonctionnement : Des agents logiciels, des sondes ou des capteurs intégrés aux équipements collectent en continu des données sur l'état du matériel. Ces données sont ensuite transmises à un système de supervision qui les analyse et génère des alertes en cas d'anomalie. Les protocoles SNMP et IPMI sont souvent utilisés pour la communication entre les équipements et le système de supervision.

Données surveillées :

* L'état de santé des équipements, tel un bulletin de notes : Allumé/éteint, alimentation électrique stable, ventilateurs en pleine forme...
* La température, véritable baromètre de l'activité : CPU, disques durs, carte mère... Chaque élément est sous surveillance pour éviter la surchauffe.
* L'utilisation des ressources, une gestion optimisée : CPU, mémoire, espace disque... Rien n'est laissé au hasard pour une performance maximale.
* Les disques durs, garants de la sécurité des données : État SMART, taux d'erreurs, espace libre... Une vigilance constante pour prévenir toute catastrophe.

**Objectifs :**

* Anticiper les pannes matérielles, tel un médecin prévoyant les maux.
* Faciliter la maintenance préventive, pour une infrastructure toujours au meilleur de sa forme.
* Optimiser le cycle de vie du matériel, pour une gestion économique et durable.

### **Monitoring réseau : La circulation des données**

Le monitoring réseau se concentre sur la danse des données, la connectivité et la performance du réseau. Il permet de comprendre les flux, de déceler les embouteillages et de résoudre les problèmes de connectivité.

[Image: Schéma simplifié d'un réseau informatique, montrant des routeurs, des commutateurs, des serveurs et des clients, avec des flèches indiquant le flux de données. L'image peut illustrer le concept de trafic réseau et de connectivité.]

Fonctionnement : Des équipements réseau (routeurs, commutateurs) collectent des données sur le trafic et les transmettent à un système de supervision. Des outils d'analyse de flux (NetFlow, sFlow, IPFIX) permettent de visualiser et d'analyser le trafic en détail. Des tests de connectivité (ping, traceroute) sont régulièrement effectués pour vérifier la disponibilité des liens.

Données surveillées :

* La bande passante, l'autoroute de l'information : Utilisation, taux d'utilisation des interfaces... Un œil sur le trafic pour éviter les ralentissements.
* La latence, le temps de réponse : Un indicateur clé de la réactivité du réseau.
* La perte de paquets, les données égarées : Un pourcentage à surveiller pour une transmission fiable.
* La gigue, les variations de latence : Un facteur de perturbation pour les applications sensibles.
* Les flux réseau, une analyse approfondie : NetFlow/sFlow pour identifier les sources, les destinations, les protocoles et la consommation de bande passante par application.

Objectifs :

* Garantir la connectivité et la disponibilité du réseau, tel un fil à la patte.
* Optimiser l'utilisation de la bande passante, pour une efficacité maximale.
* Détecter les attaques réseau (DoS, DDoS, etc.), telles des sentinelles veillant sur la sécurité.

Outils et protocoles : SNMP, ICMP, NetFlow/sFlow, IPFIX... Les outils indispensables pour une surveillance efficace.

### **Monitoring système : Au cœur des machines**

Le monitoring système se penche sur le fonctionnement des systèmes d'exploitation (OS) qui animent les serveurs et autres équipements. Il veille à l'utilisation optimale des ressources et au bon déroulement des services.

[Image: Capture d'écran d'un moniteur système (type "Task Manager" ou "System Monitor") affichant l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau d'un serveur. L'image peut illustrer les types de données surveillées par le monitoring système.]

Fonctionnement : Des agents logiciels installés sur les serveurs collectent des données sur l'utilisation des ressources, les processus en cours d'exécution, l'état des services et les logs système. Ces données sont ensuite transmises à un système de supervision pour analyse et alerte.

**Données surveillées :**

* L'utilisation des ressources, une répartition équilibrée : CPU, mémoire, espace disque, swap... Chaque élément est scruté pour éviter les surcharges.
* Les processus, les acteurs en coulisse : Processus en cours d'exécution, utilisation des ressources par processus... Un suivi précis de l'activité.
* Les services, les garants de la disponibilité : État des services système (démarré, arrêté, en cours d'exécution)... Une vérification constante pour une continuité de service.
* Les logs système, la mémoire des événements : Logs d'événements du système d'exploitation... Une mine d'informations pour comprendre les incidents.

**Objectifs :**

* Garantir la stabilité et la performance des systèmes d'exploitation, tel un chef d'orchestre veillant à l'harmonie.
* Détecter les erreurs système et les problèmes de configuration, pour une résolution rapide.
* Assurer la sécurité des systèmes, tel un gardien protégeant les accès.

Outils et protocoles : Agents logiciels, SNMP, WMI, Syslog... Les instruments de choix pour une surveillance approfondie.

### **Monitoring applicatif et des services : L'expérience utilisateur**

Ce type de monitoring se concentre sur la performance et la disponibilité des applications et des services métiers. Son objectif principal est de garantir une expérience utilisateur optimale et la continuité des activités.

[Image: Schéma illustrant un parcours utilisateur typique à travers une application web (e-commerce, application métier, etc.). L'image peut mettre en évidence les différents points de contrôle du monitoring applicatif : temps de chargement des pages, temps de réponse des API, transactions, etc.]

Fonctionnement : Des agents logiciels, des API ou des scripts personnalisés surveillent les applications et les services. Des tests web (HTTP, HTTPS) sont régulièrement effectués pour vérifier la disponibilité et le temps de réponse des applications. Des outils de suivi des transactions permettent de contrôler le bon déroulement des processus métiers critiques.

Données surveillées :

* La disponibilité des applications, le nerf de la guerre : Temps de réponse, taux d'erreur, uptime... Chaque instant compte pour une expérience sans faille.
* Les performances des applications, un gage de satisfaction : Nombre de requêtes par seconde, temps de traitement des requêtes, utilisation des ressources par application... Une optimisation constante pour une fluidité maximale.
* Les transactions, le cœur de l'activité : Suivi des transactions critiques pour les applications métiers... Une surveillance rapprochée pour éviter toute interruption.
* L'expérience utilisateur, la priorité absolue : Temps de chargement des pages web, temps de réponse des API... Un utilisateur satisfait est un client fidèle.

**Objectifs :**

* Assurer la disponibilité et la performance des applications, tel un maître d'œuvre veillant à la solidité de l'édifice.
* Optimiser l'expérience utilisateur, pour une navigation fluide et agréable.
* Identifier les problèmes applicatifs et les goulots d'étranglement, pour une résolution efficace.

Outils et protocoles : Agents logiciels, API, tests web (HTTP, HTTPS), scripts personnalisés... Les outils adaptés à chaque application.

### **Monitoring de sécurité : La protection du système d'information**

Le monitoring de sécurité se concentre sur la détection des menaces et des vulnérabilités qui pourraient compromettre la sécurité du système d'information.

[Image: Schéma d'une architecture de sécurité typique, montrant un pare-feu, un système de détection d'intrusion (IDS), un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), etc. L'image peut illustrer les différents composants de sécurité surveillés et le flux des logs de sécurité.]

Fonctionnement : Des outils de sécurité (pare-feu, systèmes de détection d'intrusion, SIEM) collectent des logs de sécurité, des événements et des informations sur les vulnérabilités. Ces données sont analysées pour détecter les intrusions, les attaques et les comportements suspects. Des analyses de vulnérabilités sont régulièrement effectuées pour identifier les faiblesses du système.

**Données surveillées :**

* Les logs de sécurité, les traces des événements : Logs de pare-feu, logs d'intrusion, logs d'authentification... Une analyse minutieuse pour déceler les anomalies.
* Les événements de sécurité, les signaux d'alerte : Tentatives d'intrusion, accès non autorisés, activités suspectes... Une réactivité indispensable pour contrer les menaces.
* Les vulnérabilités, les points faibles : Présence de failles de sécurité connues... Une identification précoce pour une protection renforcée.

**Objectifs :**

* Détecter les intrusions et les attaques, tel un chien de garde vigilant.
* Identifier les vulnérabilités du système, pour colmater les brèches.
* Réagir rapidement aux incidents de sécurité, pour minimiser les dégâts.

Outils et protocoles : Syslog, SNMP, NetFlow/sFlow, outils de détection d'intrusion (IDS/IPS), SIEM... L'arsenal complet pour une sécurité optimale.

Conclusion

**Chapitre 2 : Présentation des Outils et Solutions de Supervision et Choix de la Solution Retenue**

* 1. **Introduction**

Le rôle de la supervision et son importance sont devenus primordiaux pour les entreprises de toutes tailles. La complexité croissante des infrastructures informatiques, la diversité des applications et la criticité des services exigent une gestion proactive et efficace. La supervision permet de garantir la disponibilité des services, d'optimiser la performance du réseau, de détecter les problèmes de sécurité et de réduire les coûts d'exploitation. Pour atteindre ces objectifs, les entreprises ont besoin d'outils de surveillance de réseau performants et complets.

Le marché des outils de supervision est vaste et se divise en deux catégories principales : les logiciels payants (commerciaux) et les logiciels gratuits (open source). Ces logiciels permettent de couvrir des périmètres entiers d'entreprises, allant de la surveillance des équipements (serveurs, routeurs, commutateurs) à la supervision des applications et des services. Ils offrent des fonctionnalités variées, telles que la surveillance en temps réel de l'état des machines critiques, la détection des anomalies, la génération d'alertes en cas de problème, l'analyse du trafic réseau et la fourniture de rapports détaillés.

Les logiciels de supervision peuvent être déployés de différentes manières, en fonction des besoins et des contraintes de l'entreprise. Ils peuvent être installés sur des serveurs dédiés, sur des machines virtuelles, dans le cloud ou même sur des équipements embarqués. Le choix du mode de déploiement dépend de facteurs tels que la taille de l'infrastructure, le budget disponible et les compétences techniques de l'équipe informatique.

Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail les différents types de logiciels de supervision disponibles sur le marché, en mettant en évidence leurs avantages, leurs inconvénients et leurs fonctionnalités spécifiques. Nous allons également examiner les critères à prendre en compte pour choisir l'outil de supervision le plus adapté aux besoins de votre entreprise.

* 1. **Les logiciels de supervision : un panorama des solutions actuelles**

Les outils de supervision ont pour objectif principal de fournir une visibilité complète et en temps réel de l'état des infrastructures informatiques. Ils permettent de surveiller les équipements critiques (serveurs, commutateurs, routeurs), les services (applications, bases de données) et le trafic réseau, afin de garantir la disponibilité, la performance et la sécurité des systèmes d'information. Le marché des logiciels de supervision est vaste, avec une variété de solutions répondant à différents besoins et budgets. On distingue principalement deux catégories : les solutions open source et les solutions commerciales.

* 1. **Solutions Open Source : flexibilité et adaptabilité**

Les outils open source offrent une grande flexibilité et bénéficient d'une large communauté d'utilisateurs et de développeurs. Leur nature ouverte permet une adaptation aux besoins spécifiques et une transparence du code source. Ils sont souvent gratuits, ce qui représente un atout majeur pour les petites et moyennes entreprises ou les organisations avec des budgets limités.

* **Zabbix : la solution complète et évolutive**

Zabbix se distingue comme une solution de supervision open source puissante et extrêmement flexible, capable de surveiller une vaste gamme d'équipements et de services. Parmi ses principaux atouts, on note sa gratuité et son caractère open source, offrant une grande liberté d'utilisation et de modification. Il supporte une multitude de protocoles, tels que SNMP, ICMP et l'utilisation d'agents, ce qui le rend adaptable à divers environnements. De plus, Zabbix bénéficie d'une communauté active et d'une documentation exhaustive, facilitant son apprentissage et son utilisation. Ses fonctionnalités avancées de visualisation et de reporting permettent une analyse approfondie des données et une prise de décision éclairée. Enfin, son architecture évolutive le rend parfaitement adapté aux infrastructures de grande envergure. Cependant, la configuration initiale de Zabbix peut s'avérer complexe, nécessitant des compétences techniques pour son administration et sa maintenance. De plus, son interface utilisateur, bien que complète, peut sembler moins intuitive que celles de certaines solutions commerciales, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

* **Prometheus : l'outil de référence pour les métriques et l'observabilité**

Prometheus est un outil de supervision open source axé sur les métriques et l'observabilité, particulièrement adapté aux environnements dynamiques et conteneurisés. Il offre un modèle de données multidimensionnel et un langage de requête puissant (PromQL) pour analyser les données de performance. Prometheus est souvent utilisé en combinaison avec Grafana pour la visualisation des données. Ses points forts incluent sa capacité à collecter des métriques à partir de diverses sources, son architecture évolutive et sa popularité dans la communauté DevOps. Cependant, Prometheus peut être complexe à configurer et à gérer, et son interface de visualisation est limitée.

* **Grafana : la plateforme de visualisation de données flexible et puissante**

Grafana est une plateforme de visualisation de données open source, souvent utilisée en complément d'autres outils de supervision (Prometheus, Zabbix). Il permet de créer des tableaux de bord personnalisables et interactifs pour visualiser les données de différentes sources. Grafana supporte de nombreuses sources de données, telles que les bases de données, les API et les outils de supervision. Ses points forts incluent sa flexibilité, sa richesse en fonctionnalités de visualisation et sa grande communauté. Cependant, Grafana ne collecte pas les données elle-même, il dépend d'autres outils pour la collecte et le stockage des données.

## Solutions commerciales : support et fonctionnalités avancées

Les outils commerciaux se distinguent par un support technique professionnel, des fonctionnalités avancées et une interface utilisateur généralement plus conviviale. Ces atouts facilitent leur déploiement et leur utilisation, en particulier pour les organisations qui ne disposent pas de ressources techniques importantes. Toutefois, leur principal inconvénient réside dans leur coût, qui peut être significatif, en particulier pour les grandes infrastructures.

* **SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) : la solution complète pour les réseaux**

SolarWinds NPM est une solution de supervision réseau complète, conçue pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles. Son interface utilisateur intuitive facilite la navigation et la configuration, même pour les utilisateurs novices. Il offre une large gamme de fonctionnalités intégrées, couvrant la surveillance des performances, la gestion des erreurs et l'analyse du trafic, permettant une gestion centralisée du réseau. De plus, SolarWinds offre un support technique professionnel, assurant une assistance en cas de besoin. Cependant, le coût de SolarWinds NPM peut être élevé, en particulier pour les grandes infrastructures ou les organisations ayant des budgets limités. De plus, sa richesse fonctionnelle peut le rendre complexe à configurer pour les petites infrastructures ou les utilisateurs ayant des besoins plus simples.

* **Datadog : la plateforme de monitoring cloud**

Datadog est une plateforme de monitoring cloud complète, conçue pour la surveillance des infrastructures, des applications et des logs. Sa facilité d'utilisation et de déploiement en font une solution attrayante pour les entreprises qui souhaitent une mise en œuvre rapide. L'intégration avec de nombreux services cloud permet une supervision centralisée des environnements hybrides ou multi-cloud. De plus, sa scalabilité et sa haute disponibilité garantissent une surveillance continue, même en cas de forte charge. Cependant, le coût de Datadog est basé sur l'utilisation, ce qui peut rendre la prévision budgétaire difficile. De plus, la dépendance à la connectivité Internet peut être un inconvénient en cas de coupure réseau. Enfin, les préoccupations potentielles concernant la sécurité des données, liées à leur stockage dans le cloud, doivent être prises en compte.

* 1. **Solutions SaaS (Software as a Service) : flexibilité et accessibilité**

Les outils SaaS, hébergés dans le cloud et accessibles via un navigateur web, offrent une grande flexibilité et ne nécessitent pas d'installation ni de maintenance sur site. Cette approche simplifie le déploiement et l'administration, et permet un accès distant aux données de supervision.

* **Datadog : la plateforme de monitoring cloud (mentionné précédemment)**
* **New Relic : la plateforme de monitoring axée sur les applications**

New Relic est une plateforme de monitoring axée sur les applications, offrant des outils pour analyser les performances et l'expérience utilisateur. Il permet de surveiller les temps de réponse, les erreurs et les transactions des applications, et de visualiser les données à l'aide de tableaux de bord et de graphiques. New Relic offre également des fonctionnalités de surveillance des infrastructures et des logs. Ses points forts incluent sa facilité d'utilisation, son intégration avec de nombreux langages et frameworks, et ses outils d'analyse des performances applicatives. Cependant, le coût de New Relic peut être élevé, en particulier pour les grandes applications ou les entreprises ayant des besoins complexes.

* 1. **PfSense : un acteur clé pour le monitoring du trafic réseau**

PfSense, bien qu'étant avant tout un pare-feu et un routeur open source, joue un rôle crucial dans le monitoring du trafic réseau. Grâce à son support des protocoles NetFlow, sFlow et IPFIX, il permet de collecter des données précieuses sur les flux de trafic, offrant une visibilité granulaire sur l'utilisation de la bande passante, les applications utilisées et les utilisateurs les plus consommateurs. Ces données peuvent ensuite être exploitées par des outils de supervision tels que Zabbix pour une analyse approfondie et une optimisation du réseau. PfSense ne se substitue pas à une plateforme de supervision complète, mais il en est un complément précieux pour la surveillance du trafic. Son intégration avec des outils comme Zabbix permet de combiner la sécurité et la gestion du réseau avec une supervision centralisée et performante. Bien que pfSense offre des outils de monitoring basiques intégrés (comme les graphiques de trafic), sa force réside dans son interopérabilité avec des solutions dédiées.

# **Tableau Comparatif des Outils de Supervision**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caractéristique** | **Zabbix** | **Prometheus** | **Grafana** | **SolarWinds NPM** | **Datadog** | **New Relic** | **PfSense** |
| Type de solution | Open source | Open source | Open source | Commercial | Cloud (SaaS) | Cloud (SaaS) | Open source |
| Fonctionnalités principales | Supervision complète (réseau, systèmes, applications), alertes, tableaux de bord, rapports | Supervision de métriques, alertes, intégration avec Grafana | Visualisation de données, tableaux de bord personnalisables | Supervision réseau complète, gestion des erreurs, analyse du trafic | Supervision cloud, applications, logs, intégration avec de nombreux services | Supervision applications, performances, expérience utilisateur | Pare-feu, routeur, monitoring du trafic réseau (NetFlow, sFlow, IPFIX) |
| Facilité d'utilisation | Moyen (courbe d'apprentissage) | Difficile (configuration complexe) | Facile (interface intuitive) | Facile (interface conviviale) | Facile (déploiement rapide) | Facile (interface intuitive) | Moyen (interface web) |
| Scalabilité | Très bonne | Très bonne | Bonne | Très bonne | Très bonne | Très bonne | Bonne |
| Coût | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Élevé | Variable (basé sur l'utilisation) | Élevé | Gratuit |
| Support | Communauté | Communauté | Communauté | Commercial | Commercial | Commercial | Communauté |
| Adapté pour | Infrastructures de toutes tailles, besoins variés | Environnements dynamiques, applications conteneurisées | Visualisation de données, intégration avec divers outils | Supervision réseau complète, entreprises de toutes tailles | Supervision cloud, applications, environnements hybrides | Supervision applications, analyse des performances | Surveillance du trafic réseau, sécurité |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Outil** | **Type** | **Points forts** | **Points faibles** | **Cas d'utilisation** |
| **Zabbix** | Open Source | Supervision complète (réseau, système, applicatif) Supporte SNMP, ICMP, agents Visualisation et reporting avancés Communauté active | Configuration initiale complexe Interface moins intuitive que les solutions commerciales | Suivi en temps réel des équipements et services Adapté aux infrastructures de grande envergure |
| **Prometheus** | Open Source | Spécialiste des métriques Intégration native avec Kubernetes Supporte PromQL pour l'analyse avancée Scalabilité élevée | Stockage limité Moins adapté aux logs et événements | Monitoring d’environnements dynamiques et cloud-native |
| **Grafana** | Open Source | Tableaux de bord interactifs Compatible avec plusieurs sources de données Interface utilisateur avancée | Ne collecte pas de données Dépendant d'autres outils | Visualisation des données de monitoring |
| **SolarWinds NPM** | Commercial | Interface intuitive Surveillance avancée du réseau Support technique dédié | Coût élevé Configuration lourde pour petits réseaux | Supervision réseau pour grandes entreprises |
| **Datadog** | SaaS (Cloud) | Supervision centralisée Facilité de déploiement Intégration cloud/multi-cloud | Coût basé sur l’utilisation Dépendance à Internet | Monitoring cloud et DevOps |
| **New Relic** | SaaS (Cloud) | Monitoring applicatif avancé Analyse de performances Alertes et logs intégrés | Coût élevé Moins adapté au monitoring réseau | Suivi des performances applicatives |
| **PfSense** | Open Source | Collecte de données réseau (NetFlow, sFlow, IPFIX) Sécurité et pare-feu intégrés Complément idéal pour outils de supervision | Fonctions de supervision limitées Besoin d’un outil complémentaire pour analyse avancée | Analyse et optimisation du trafic réseau |

1. **Choix de solution retenu**

Dans le cadre de notre projet, il est essentiel de choisir des outils adaptés aux besoins spécifiques de l’infrastructure en place. Après une analyse comparative approfondie des différentes solutions disponibles, le choix s’est porté sur **Zabbix** comme outil principal de supervision et **pfSense** comme solution complémentaire pour l’analyse et la gestion du trafic réseau. Ce choix repose sur plusieurs critères clés, détaillés ci-dessous.

* 1. **Pourquoi Zabbix ? Un Outil de Supervision Complet et Évolutif**

Zabbix a été retenu comme **la solution principale de supervision** en raison de sa **puissance, de sa flexibilité et de son évolutivité**. Il s’agit d’un outil open source qui permet une **supervision centralisée** de l’ensemble des équipements et services du réseau, garantissant une visibilité complète sur l’infrastructure informatique.

* 1. **Supervision Multi-Domaine et Polyvalence**
* Contrairement à certains outils spécialisés uniquement dans le monitoring réseau ou système, **Zabbix offre une supervision globale**, couvrant : **Les équipements réseau** (switchs, routeurs, pare-feu) via **SNMP et ICMP**.
* **Les serveurs et postes de travail** à l’aide d’agents spécifiques.
* **Les bases de données et applications critiques**, garantissant une analyse fine des performances applicatives.
* **Les métriques de performance du système**, comme l’utilisation du CPU, de la mémoire et du disque.

Cette **polyvalence** en fait un choix optimal pour assurer une surveillance proactive et réactive de l’infrastructure.

* 1. **Architecture Scalable et Adaptabilité aux Infrastructures Locales**

Zabbix est conçu pour **s’adapter à des infrastructures de différentes tailles**, des petites entreprises aux grandes organisations. Son architecture **modulaire** permet d’ajouter de nouveaux hôtes et services à superviser sans altérer les performances du système.

Dans le cadre de ce projet, cette **capacité d’évolution est essentielle**, car l’infrastructure est amenée à croître avec le temps. Grâce à **sa gestion centralisée**, Zabbix offre une supervision à grande échelle tout en restant optimisé pour une utilisation en local.

* 1. **Interface Avancée et Personnalisation des Alertes**

Un des atouts majeurs de Zabbix est son **système avancé de notifications et d’alertes**, permettant une **réactivité immédiate en cas d’anomalie**.  
🔹 Définition de **seuils critiques** pour anticiper les incidents.  
🔹 Envoi d’alertes **par email, SMS ou messagerie instantanée**.  
🔹 Intégration avec des outils externes pour une **escalade automatique des alertes** en cas de non-réponse.

Grâce à ses **tableaux de bord interactifs**, il est possible d’avoir une **vue détaillée et en temps réel** de l’état du réseau et des serveurs, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques.

* 1. **Un Outil Open Source avec une Large Communauté**

L’un des critères décisifs dans le choix de Zabbix est son **statut open source**, qui offre plusieurs avantages :

* **Aucune contrainte de licence**, contrairement aux solutions propriétaires onéreuses.
* **Une forte communauté active**, garantissant une documentation riche et un support collaboratif.
* **Une flexibilité totale**, avec la possibilité d’adapter l’outil aux besoins spécifiques du projet via des scripts et des extensions personnalisées.

1. **Pourquoi pfSense ? Un Complément Indispensable pour le Monitoring du Trafic Réseau**

Bien que Zabbix offre une supervision avancée des équipements et services, **il n’est pas spécialisé dans l’analyse détaillée du trafic réseau**. C’est pourquoi **pfSense** a été sélectionné comme outil complémentaire pour renforcer le monitoring du réseau, en particulier sur la gestion du trafic et de la bande passante.

* 1. **Surveillance Granulaire du Trafic Réseau**

PfSense est une solution open source reconnue pour son **pare-feu robuste et ses capacités avancées de gestion du trafic**. Son intégration avec des protocoles comme **NetFlow, sFlow et IPFIX** permet :

* **D’identifier en temps réel les flux de trafic** sur le réseau.
* **De détecter les usages anormaux** ou abusifs de la bande passante.
* **De comprendre quels utilisateurs ou applications consomment le plus de ressources**.

Cette visibilité permet d’optimiser la gestion du réseau et de **réduire les risques de congestion**.

* 1. **Intégration avec Zabbix pour une Supervision Complète**

PfSense ne se limite pas à un simple pare-feu. Il offre une **interopérabilité avec des solutions de supervision comme Zabbix**, permettant ainsi de **centraliser l’analyse du trafic réseau** dans un environnement unique.

Grâce à cette **intégration**, Zabbix pourra exploiter les données collectées par pfSense pour :

* **Afficher des graphiques détaillés sur l’évolution du trafic**.
* **Détecter les anomalies et générer des alertes en cas d’activité suspecte**.
* **Corréler les informations réseau avec d’autres métriques systèmes pour une analyse plus approfondie**.
  1. **Sécurité et Optimisation des Performances Réseau**

En plus du monitoring, pfSense assure des **fonctions avancées de sécurité et de contrôle du réseau** :

* **Gestion des règles de pare-feu pour bloquer les connexions malveillantes**.
* **Mise en place de politiques de QoS (Quality of Service)** pour garantir la fluidité du réseau.
* **Protection contre les attaques DDoS et autres menaces externes**.

Cette approche **proactive** permet de renforcer la sécurité tout en assurant **une meilleure répartition des ressources** pour éviter les ralentissements et les coupures.

1. **Conclusion : Une Solution Complète et Optimisée**

Le choix de **Zabbix et pfSense** repose sur une **approche complémentaire** pour assurer une **supervision réseau robuste et efficace**.

# **2. Choix de la solution retenue : Zabbix et pfSense, une combinaison gagnante pour l'ACFPE**

Dans le cadre de notre projet à l'**ACFPE** (Agence Centrafricaine Pour la Formation Professionnelle et de l’Emploi), nous avons opté pour une **approche combinée** en choisissant **Zabbix** comme **outil principal de supervision** et **pfSense** comme **solution complémentaire** pour l'analyse et la gestion du trafic réseau.

Ce choix repose sur une **analyse approfondie des besoins spécifiques de l’infrastructure** de l’ACFPE et des **avantages distincts** qu’offrent ces deux outils en termes de **supervision, d’optimisation de la consommation Internet et de sécurité réseau**.

## ****2.1. Zabbix : un outil de supervision complet et évolutif pour une visibilité globale****

### **2.1.1. Supervision multi-domaine et gestion centralisée**

Zabbix se distingue par sa capacité à **superviser un large éventail d'éléments**, offrant une vue **d’ensemble complète** de l’infrastructure de l’ACFPE.

✅ **Équipements réseau** : Surveillance des **commutateurs, routeurs et pare-feu** via **SNMP et ICMP**, garantissant la **disponibilité** et la **performance** du réseau.  
✅ **Serveurs et postes de travail** : Supervision des **ressources système** (CPU, mémoire, disque) et des **services critiques** pour une gestion proactive.  
✅ **Bases de données et applications** : Surveillance des **performances** et de la **disponibilité des applications critiques**, assurant ainsi la **continuité des services**.

🔹 **Avantage clé** : La centralisation de ces informations dans un **seul outil** simplifie la gestion et améliore la **visibilité de l’ensemble de l’infrastructure**.

### **2.1.2. Architecture évolutive et adaptabilité pour l’ACFPE**

L’ACFPE est une organisation en **constante évolution**, ce qui nécessite une **solution évolutive et flexible**.

✅ **Scalabilité** : Zabbix peut **s’adapter aux infrastructures de toutes tailles**, des petites installations aux grands réseaux d’entreprise.  
✅ **Ajout de nouveaux éléments sans impacter les performances** : Il est possible d’intégrer **progressivement** de nouveaux équipements et services à superviser.

📌 **Pourquoi c’est essentiel ?** Cela permet à l’ACFPE de **faire évoluer son infrastructure** sans compromettre la supervision déjà en place.

### **2.1.3. Interface avancée et personnalisation des alertes pour une réactivité optimale**

Le système de **notifications et d'alertes** de Zabbix est un atout majeur pour **réagir rapidement aux incidents**.

🔹 **Personnalisation des seuils critiques** pour anticiper les pannes.  
🔹 **Envoi d’alertes automatiques** par **e-mail, SMS ou messagerie instantanée**.  
🔹 **Escalade des alertes** si le problème n’est pas résolu dans un délai défini.

📌 **Pourquoi c’est crucial ?** À l’ACFPE, cela permet d’**éviter les interruptions de service** et d’assurer une **disponibilité continue des services essentiels**.

### **2.1.4. Un outil open source puissant et économique**

L’un des critères décisifs dans le choix de Zabbix est son **modèle open source**, offrant plusieurs **avantages stratégiques** :

✅ **Aucune contrainte de licence**, contrairement aux solutions propriétaires payantes.  
✅ **Une large communauté active**, assurant un support technique et des mises à jour régulières.  
✅ **Flexibilité et personnalisation**, permettant d’adapter l’outil aux **besoins spécifiques** de l’ACFPE.

📌 **Pourquoi c’est un choix optimal ?** L’ACFPE peut **bénéficier d’un outil puissant sans frais récurrents**, tout en ayant une **autonomie complète sur la gestion et la personnalisation**.

## ****2.2. pfSense : un complément indispensable pour la gestion du trafic Internet****

Bien que Zabbix offre une **supervision avancée des équipements**, il **ne permet pas d’analyser en détail le trafic réseau** ni de **gérer la consommation Internet**. C’est pourquoi **pfSense** a été choisi comme **solution complémentaire**.

### **2.2.1. Surveillance avancée du trafic réseau et optimisation de la bande passante**

pfSense, en tant que **pare-feu et routeur open source**, permet de :

✅ **Identifier en temps réel les flux de trafic** pour comprendre **qui utilise la bande passante et comment**.  
✅ **Détecter les usages anormaux**, comme les pics de trafic ou les connexions suspectes.  
✅ **Optimiser la bande passante** en appliquant des politiques de **QoS (Quality of Service)** pour **prioriser les services essentiels**.

📌 **Pourquoi c’est clé pour l’ACFPE ?** L’agence peut ainsi **éviter les congestions**, garantir une **connexion stable** et empêcher **les abus liés à une mauvaise utilisation d’Internet**.

### **2.2.2. Intégration avec Zabbix pour une supervision centralisée**

pfSense peut être **connecté à Zabbix** pour **offrir une supervision encore plus complète** :

🔹 **Affichage de graphiques détaillés** sur l’évolution du trafic Internet.  
🔹 **Génération d’alertes** en cas de dépassement de seuils.  
🔹 **Corrélation des informations réseau avec les performances système** pour une vision plus fine.

📌 **Pourquoi c’est essentiel ?** Cela permet d’**avoir une gestion centralisée de l’ensemble du réseau de l’ACFPE**, alliant supervision et sécurité.

### **2.2.3. Sécurité et protection du réseau**

pfSense ne se limite pas au monitoring du trafic, il **renforce également la sécurité du réseau** :

✅ **Pare-feu avancé** pour **bloquer les connexions malveillantes**.  
✅ **Filtrage des accès Internet** pour limiter l’accès à certains sites ou services.  
✅ **Protection contre les attaques DDoS et menaces extérieures**.

📌 **Pourquoi c’est essentiel ?** Cela garantit à l’ACFPE **un réseau plus sécurisé**, protégeant les **données et les utilisateurs**.

## ****2.3. Comparaison des solutions et complémentarité****

| **Outil** | **Rôle dans le projet** | **Bénéfices pour l’ACFPE** |
| --- | --- | --- |
| **Zabbix** | Supervision des équipements et services | ✅ Surveillance proactive ✅ Alertes automatiques ✅ Gestion centralisée |
| **pfSense** | Gestion et contrôle du trafic Internet | ✅ Optimisation de la bande passante ✅ Sécurité renforcée ✅ Filtrage des accès |

📌 **Pourquoi ce duo est-il idéal pour l’ACFPE ?**  
✅ **Supervision complète et proactive** grâce à Zabbix.  
✅ **Optimisation et contrôle du trafic Internet** avec pfSense.  
✅ **Sécurité accrue et gestion efficace des ressources réseau**.

## ****2.4. Conclusion : Une solution complète et alignée aux besoins de l’ACFPE****

Le choix de **Zabbix et pfSense** permet d’assurer :  
✅ **Une surveillance avancée des équipements et services**.  
✅ **Une gestion efficace de la bande passante et de la consommation Internet**.  
✅ **Une sécurité renforcée contre les menaces réseau**.  
✅ **Une solution évolutive et économique adaptée à l’ACFPE**.

📌 **Ce choix stratégique garantit à l’ACFPE une infrastructure IT stable, performante et sécurisée.** 🚀

**Justification combinée pour le choix de Zabbix et pfSense : une solution synergique et optimisée pour l'ACFPE (avec propositions d'images)**

Le choix de Zabbix et pfSense pour l'ACFPE n'est pas une simple addition d'outils, mais une véritable **stratégie synergique**. Face aux impératifs d'une infrastructure IT performante, sécurisée et maîtrisée, cette combinaison offre une réponse complète et intégrée aux enjeux de supervision, de gestion du trafic et de sécurité. Là où des solutions isolées atteignent leurs limites, **Zabbix et pfSense, travaillant de concert, démultiplient leurs avantages et offrent une valeur ajoutée exceptionnelle pour l'ACFPE.**

**1. Pour une Visibilité Totale et une Gestion Centralisée du Réseau**

* **Zabbix : Le Tableau de Bord Unifié de l'Infrastructure.** Zabbix agit comme le centre névralgique de la supervision, offrant une **vue à 360 degrés** sur l'infrastructure IT de l'ACFPE. Sa capacité multi-domaine permet de surveiller chaque composant essentiel - serveurs, équipements réseau, applications - depuis une interface unique et intuitive. Cette centralisation **simplifie considérablement la gestion** et **accélère la prise de décision** en cas d'incident.


[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.zabbix.com/documentation/4.0/fr/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard)www.zabbix.com](https://www.zabbix.com/documentation/4.0/fr/manual/web_interface/frontend_sections/monitoring/dashboard)

Tableau de bord Zabbix personnalisé affichant un aperçu global de l'infrastructure de l'ACFPE : état des serveurs, équipements réseau, applications critiques et graphiques de performance clés. Mettre en évidence l'aspect centralisé et la variété des informations présentées.

* **pfSense : L'Intégration Transparente des Données Trafic dans Zabbix.** L'intégration native de pfSense avec Zabbix est un atout clé. Elle permet de **fusionner les données de supervision de l'infrastructure avec les informations détaillées sur le trafic réseau** issues de pfSense au sein des tableaux de bord Zabbix. Cette synergie offre une **vision véritablement holistique**, où performance de l'infrastructure et utilisation de la bande passante sont analysées conjointement pour un diagnostic plus précis et une compréhension globale du comportement du réseau.


[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.youtube.com/watch?v=chT4_QJixu4)www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=chT4_QJixu4)

Tableau de bord Zabbix intégrant des widgets ou graphiques affichant des données de trafic réseau issues de pfSense : utilisation de la bande passante, flux de trafic par protocole, top des consommateurs de bande passante. Souligner l'intégration fluide et la richesse des informations additionnelles.

**Ensemble, Zabbix et pfSense transforment la complexité en clarté, offrant une visibilité sans précédent et une gestion centralisée indispensable pour un réseau performant.**

**2. Pour une Performance Optimisée et une Bande Passante Maîtrisée**

* **pfSense : Le Contrôleur Dynamique de la Bande Passante.** pfSense excelle dans la **gestion fine du trafic**, permettant à l'ACFPE de reprendre le contrôle sur sa bande passante. Grâce à ses fonctionnalités avancées de Quality of Service (QoS), il est possible de **prioriser dynamiquement le trafic critique**, d'éviter la congestion et de garantir une **expérience utilisateur fluide** même en période de forte charge. La maîtrise de la bande passante devient un levier de performance essentiel.

[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.provya.net/?d=2015/02/04/19/23/48-pfsense-configurer-la-priorisation-de-trafic-avec-cbq)www.provya.net](https://www.provya.net/?d=2015/02/04/19/23/48-pfsense-configurer-la-priorisation-de-trafic-avec-cbq)

Interface pfSense de Quality of Service (QoS) montrant des règles de priorisation du trafic configurées pour des services critiques de l'ACFPE (ex: applications métiers, VoIP). Illustrer la granularité et la puissance des options de configuration QoS de pfSense.

* **Zabbix : L'Analyse Prédictive des Performances Système.** Zabbix, de son côté, assure une **surveillance continue des performances système**. En analysant les tendances d'utilisation des ressources, il permet d'**anticiper les goulots d'étranglement**, d'identifier les serveurs sous-dimensionnés et d'**optimiser l'allocation des ressources** pour une performance globale accrue de l'infrastructure.


[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.youtube.com/watch?v=cDN83gH2rVc)www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=cDN83gH2rVc)

Graphiques Zabbix de performance système (CPU, mémoire, disque) montrant des tendances, des seuils d'alerte et des prévisions de saturation des ressources. Mettre en évidence la capacité de Zabbix à anticiper les problèmes de performance avant qu'ils n'impactent les utilisateurs.

**En combinant la maîtrise du trafic de pfSense et l'optimisation des ressources de Zabbix, l'ACFPE s'assure d'une performance réseau maximale et d'une utilisation efficiente de ses ressources.**

**3. Pour une Sécurité Renforcée et une Protection Proactive**

* **pfSense : Le Bouclier Périmétrique Avancé.** pfSense agit comme la **première ligne de défense** du réseau de l'ACFPE. Son pare-feu avancé, constamment mis à jour, **bloque les menaces externes**, filtre les accès et offre une **protection robuste contre les intrusions et les attaques**. Il garantit la **sécurité du périmètre réseau** et la confidentialité des données.

[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.provya.net/?d=2019/05/02/10/21/39-pfsense-troubleshooting-depannage-de-ses-regles-de-filtrage)www.provya.net](https://www.provya.net/?d=2019/05/02/10/21/39-pfsense-troubleshooting-depannage-de-ses-regles-de-filtrage)

Interface pfSense du parefeu affichant des règles de filtrage, des logs de tentatives d'intrusion bloquées et des statistiques de sécurité. Illustrer la puissance et la personnalisation du parefeu de pfSense.

* **Zabbix : La Détection des Anomalies et la Surveillance de l'Intégrité.** Zabbix complète le dispositif de sécurité en assurant une **surveillance interne du réseau**. Il détecte les **comportements anormaux**, les pics de trafic suspects et les modifications non autorisées, permettant d'**identifier rapidement les incidents de sécurité**, qu'ils soient d'origine interne ou externe.

[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://blog.zabbix.com/monitoring-zabbix-security-advisories/28672/)blog.zabbix.com](https://blog.zabbix.com/monitoring-zabbix-security-advisories/28672/)

Tableau de bord Zabbix affichant des alertes de sécurité : détections d'anomalies de trafic, tentatives d'accès non autorisés, changements de configuration suspects. Mettre en évidence la capacité de Zabbix à détecter des comportements inhabituels qui pourraient signaler des problèmes de sécurité.

**Ensemble, pfSense et Zabbix offrent une approche de sécurité multicouche, combinant protection périmétrique proactive et surveillance interne continue, pour une sérénité accrue face aux menaces.**


**4. Pour une Solution Durable, Économique et Pleinement Adaptée à l'ACFPE**

* **Le Bénéfice de l'Open Source : Coût, Flexibilité, Communauté.** Le choix de solutions Open Source comme Zabbix et pfSense représente un **avantage stratégique majeur**. **L'absence de coûts de licence** permet des économies significatives, réinvestissables ailleurs. **La flexibilité** de ces outils permet une adaptation précise aux besoins de l'ACFPE. Enfin, **les vastes communautés Open Source** garantissent un support actif, une documentation riche et une évolution continue des solutions.

[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.zabbix.com/logo)www.zabbix.com](https://www.zabbix.com/logo)

Logos Zabbix et pfSense côte à côte, avec le logo Open Source clairement visible en arrièreplan. Suggérer une ambiance visuelle évoquant la communauté, la collaboration et l'accessibilité.

* **Évolutivité et Adaptabilité : Un Investissement à Long Terme.** L'architecture modulaire de Zabbix et la flexibilité de pfSense garantissent que cette solution pourra **évoluer avec l'ACFPE**. Qu'il s'agisse d'ajouter de nouveaux équipements, de nouveaux services ou de faire face à de nouveaux défis, Zabbix et pfSense resteront des **outils performants et adaptés** aux besoins futurs. C'est un **investissement durable et pérenne**.

[S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.initmax.cz/wp-content/uploads/2022/03/zabbix-overview-en.pdf)www.initmax.cz](https://www.initmax.cz/wp-content/uploads/2022/03/zabbix-overview-en.pdf)

Un schéma simple illustrant l'architecture modulaire de Zabbix et la flexibilité de pfSense, soulignant leur capacité à s'adapter à l'évolution de l'infrastructure de l'ACFPE au fil du temps.

**En conclusion, le choix de Zabbix et pfSense représente bien plus qu'une simple sélection d'outils. C'est une décision stratégique mûrement réfléchie, privilégiant une synergie puissante pour offrir à l'ACFPE une solution de supervision réseau complète, optimisée, sécurisée, économique et évolutive. Cette combinaison gagnante assure à l'ACFPE une infrastructure IT robuste, performante et prête à relever les défis d'aujourd'hui et de demain.**

**Chapitre 3 : Présentation de la solution Retenue et cas d’utilisation**

**Chapitre 3 : Administration et Déploiement de Zabbix et pfSense pour le Monitoring Réseau et la Gestion de la Consommation Internet à l’ACFPE**

**Ce chapitre est dédié à la présentation de Zabbix et pfSense sous l'angle spécifique de l'administration et du déploiement pour le monitoring réseau et la gestion de la consommation Internet, avec un focus particulier sur la pertinence de ces solutions pour l'ACFPE. Nous explorerons comment Zabbix peut être administré et déployé efficacement pour superviser le réseau de l'ACFPE, et comment pfSense vient compléter Zabbix pour gérer et contrôler la consommation Internet. Nous mettrons en lumière la simplicité relative de la mise en œuvre de ces outils open source et les avantages qu'ils apportent en termes de visibilité, de contrôle et d'optimisation du réseau de l'ACFPE.**

**1. Zabbix : Administration et Déploiement Simplifiés pour un Monitoring Réseau Efficace**

**Zabbix se distingue par sa facilité d'administration et de déploiement, des aspects cruciaux pour une mise en œuvre réussie du monitoring réseau, même au sein d'organisations comme l'ACFPE avec des ressources IT potentiellement limitées.**

**1.1. Qu'est-ce que Zabbix : Un Outil Conçu pour l'Administration et le Déploiement Réseau ?**

**Zabbix a été pensé pour simplifier la vie des administrateurs réseau dès les premières étapes de son utilisation :**

* **Déploiement Rapide et Facile : L'installation de Zabbix est bien documentée et relativement simple, que ce soit sur des serveurs physiques ou virtuels. Des packages précompilés sont disponibles pour la plupart des distributions Linux courantes, facilitant grandement le processus.**
* **Interface Web Intuitive pour l'Administration : Toute l'administration de Zabbix se fait via une interface web ergonomique et conviviale. La configuration de la supervision, la gestion des alertes, la création de tableaux de bord et la consultation des données se font de manière intuitive et sans nécessiter de compétences complexes en ligne de commande.**

[**S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/web_interface/menu)www.zabbix.com**](https://www.zabbix.com/documentation/current/en/manual/web_interface/menu)

**Interface web d'administration de Zabbix, soulignant la clarté des menus et la simplicité de navigation. Mettre en évidence les sections Configuration, Monitoring, Rapports, par exemple.**

* **Découverte Automatique pour Simplifier le Déploiement : La fonctionnalité de découverte automatique de Zabbix réduit considérablement le temps de déploiement du monitoring réseau. Zabbix peut détecter automatiquement les équipements réseaux présents sur le réseau de l'ACFPE (serveurs, commutateurs, routeurs, etc.) et proposer des modèles de supervision préconfigurés, accélérant la mise en place de la supervision.**
* **Modèles (Templates) pour une Configuration Standardisée : Zabbix utilise un système de modèles (templates) qui permet de standardiser la configuration de la supervision pour des types d'équipements similaires (ex : serveurs Linux, commutateurs Cisco). L'ACFPE peut utiliser les modèles existants ou créer ses propres modèles adaptés à son infrastructure spécifique, simplifiant ainsi la configuration et garantissant une supervision cohérente.**
* **Gestion Centralisée pour une Administration Efficace : L'architecture centralisée de Zabbix permet de gérer l'ensemble de la supervision réseau depuis une seule interface web. Cela simplifie considérablement l'administration au quotidien, notamment pour la gestion des alertes, la configuration des seuils et la consultation des données.**

**En résumé, Zabbix est conçu pour être un outil de monitoring réseau puissant mais aussi facile à administrer et à déployer, un atout majeur pour l'ACFPE.**

**1.2. Qu'offre Zabbix pour le Monitoring Réseau à l’ACFPE ?**


**Zabbix offre un ensemble de fonctionnalités particulièrement pertinentes pour le monitoring du réseau de l'ACFPE :**

* **Supervision des Équipements Réseaux (Routeurs, Commutateurs, Pare-feu) : Zabbix permet de surveiller la disponibilité et la performance des équipements réseaux critiques de l'ACFPE (routeurs, commutateurs, pare-feu pfSense). Il peut collecter des métriques essentielles via SNMP (charge CPU, utilisation mémoire, trafic interfaces, erreurs, etc.), garantissant la santé du cœur du réseau.**

[**S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.zabbix.com/network_monitoring)www.zabbix.com**](https://www.zabbix.com/network_monitoring)

**Tableau de bord Zabbix montrant le monitoring d'équipements réseaux (routeurs, commutateurs) de l'ACFPE. Mettre en évidence des graphiques de trafic interfaces, de charge CPU, de disponibilité.**

* **Monitoring de la Connectivité Réseau (ICMP Ping, Latence) : Zabbix peut tester en continu la connectivité des équipements et des services au sein du réseau de l'ACFPE en utilisant des tests ICMP (ping) et en mesurant la latence. Cela permet de détecter rapidement les problèmes de connectivité et les pannes réseau, garantissant l'accès aux ressources pour les utilisateurs.**
* **Surveillance du Trafic Réseau (NetFlow, sFlow via intégration pfSense) : Grâce à son intégration avec pfSense, Zabbix peut visualiser et analyser les données de trafic réseau collectées par pfSense (NetFlow, sFlow). Cela permet à l'ACFPE de comprendre les flux de trafic, d'identifier les applications consommatrices de bande passante et de détecter les anomalies de trafic, offrant une vision plus complète du fonctionnement du réseau.**
* **Alertes Proactives en Cas de Problèmes Réseau : Zabbix permet de définir des alertes spécifiques pour les problèmes réseau (perte de connectivité d'un routeur, saturation d'une interface de commutateur, latence élevée sur une liaison critique). Ces alertes notifient immédiatement les administrateurs en cas d'incident réseau, permettant une intervention rapide et la minimisation des impacts.**
* **Visualisation de la Topologie Réseau (Cartes Réseau) : Zabbix permet de créer des cartes réseau dynamiques qui visualisent l'état et la connectivité des équipements réseaux de l'ACFPE. Ces cartes réseau offrent une représentation visuelle claire de l'infrastructure, facilitant l'identification des problèmes et la compréhension des interdépendances.**

[**S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.zabbix.com/documentation/6.4/fr/manual/config/visualization/maps/map)www.zabbix.com**](https://www.zabbix.com/documentation/6.4/fr/manual/config/visualization/maps/map)

**Carte réseau Zabbix représentant la topologie du réseau de l'ACFPE, avec des icônes pour les routeurs, commutateurs, serveurs, et des liens indiquant l'état de la connectivité.**

**1.3. Pourquoi Zabbix est-il pertinent pour l'Administration et le Déploiement du Monitoring Réseau à l’ACFPE ?**

**Le choix de Zabbix pour l'ACFPE se justifie par sa pertinence en termes d'administration et de déploiement du monitoring réseau :**

* **Simplicité de Déploiement et d'Administration : Comme mentionné précédemment, Zabbix est relativement simple à installer, configurer et administrer, même pour une organisation comme l'ACFPE avec des ressources potentiellement limitées. L'interface web intuitive facilite la prise en main et la gestion au quotidien.**
* **Solution Open Source et Économique : Le caractère open source de Zabbix représente un avantage économique majeur pour l'ACFPE, permettant de bénéficier d'une solution de monitoring réseau performante sans coûts de licence. Les ressources peuvent être investies dans d'autres aspects de l'infrastructure IT.**
* **Adaptabilité aux Besoins de l'ACFPE : Zabbix est hautement personnalisable et adaptable aux besoins spécifiques de l'ACFPE. Les modèles, les seuils d'alerte, les tableaux de bord peuvent être configurés finement pour correspondre à l'infrastructure et aux priorités de l'ACFPE en matière de monitoring réseau.**
* **Richesse Fonctionnelle pour le Monitoring Réseau : Zabbix offre un éventail complet de fonctionnalités spécifiquement dédiées au monitoring réseau (SNMP, ICMP, NetFlow/sFlow via intégration pfSense, cartographie réseau, alertes réseau). Il répond efficacement aux besoins de supervision du réseau de l'ACFPE.**
* **Communauté Active et Support : La vaste communauté Zabbix et le support commercial disponible garantissent une aide précieuse pour l'administration et le déploiement de la solution au sein de l'ACFPE. La documentation riche et les forums d'entraide facilitent la résolution des problèmes et l'apprentissage de l'outil.**

**1.4. Cas d'Utilisation Généraux de Zabbix pour l'Administration et le Déploiement du Monitoring Réseau**

**Dans le monde réel, Zabbix est largement utilisé pour simplifier l'administration et le déploiement du monitoring réseau dans divers contextes :**

* **Déploiement Centralisé du Monitoring Réseau dans les Entreprises : Zabbix permet de centraliser la supervision de l'ensemble du réseau d'entreprise (siège social, sites distants) depuis une plateforme unique. L'administration centralisée simplifie la gestion au quotidien et offre une vision consolidée de l'état du réseau.**
* **Automatisation du Déploiement du Monitoring Réseau pour les Fournisseurs de Services : Les fournisseurs de services managés (MSP) utilisent Zabbix pour automatiser le déploiement du monitoring réseau chez leurs clients. La découverte automatique, les modèles et l'API de Zabbix permettent de déployer et de configurer rapidement la supervision pour de nombreux clients, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité.**
* **Supervision Réseau Simplifiée pour les PME : Zabbix rend le monitoring réseau accessible aux PME qui n'ont pas forcément des équipes IT importantes ou des experts en supervision. La facilité d'utilisation et de configuration de Zabbix permet aux PME de bénéficier d'un monitoring réseau professionnel sans nécessiter d'investissements lourds en temps et en ressources.**
* **Monitoring Proactif du Réseau pour les Administrateurs Système : Les administrateurs système utilisent Zabbix pour superviser proactivement le réseau et être alertés immédiatement en cas de problème. Cela leur permet de résoudre les incidents réseau plus rapidement, d'anticiper les pannes et de garantir la disponibilité du réseau pour les utilisateurs et les applications.**

**[Image of Capture d'écran de l'interface web de Zabbix montrant un processus de configuration simplifié du monitoring réseau. L'image pourrait mettre en évidence : \* La section "Découverte" de Zabbix. \* La section "Templates" (modèles) de Zabbix. \* Un formulaire de configuration simplifié pour ajouter un équipement réseau à superviser.]**


**2. pfSense : Gestion de la Consommation Internet et Contrôle du Trafic Réseau à l'ACFPE**

**pfSense apporte à la solution combinée un contrôle précis et une gestion fine de la consommation Internet et du trafic réseau, des aspects essentiels pour optimiser l'utilisation de la bande passante et garantir une expérience utilisateur de qualité à l'ACFPE.**

**2.1. Qu'est-ce que pfSense : Un Outil de Gestion et de Contrôle du Trafic Internet ?**


**pfSense n'est pas seulement un pare-feu, c'est une plateforme complète pour la gestion et le contrôle du trafic Internet au sein du réseau de l'ACFPE :**

* **Pare-feu Avancé pour le Contrôle d'Accès Internet : pfSense permet de définir des règles de pare-feu précises pour contrôler l'accès Internet des utilisateurs et des équipements du réseau de l'ACFPE. Il est possible de filtrer le trafic en fonction des ports, des protocoles, des adresses IP, des plages horaires, etc., permettant de restreindre l'accès à certains services Internet ou de bloquer les connexions non autorisées.**
* **Gestion de la Bande Passante (QoS) pour Prioriser les Applications Critiques : pfSense intègre des fonctionnalités de Quality of Service (QoS) avancées qui permettent de prioriser le trafic des applications critiques pour l'ACFPE (ex : vidéo-conférence, applications métiers, VoIP). En garantissant de la bande passante aux applications prioritaires, pfSense assure une qualité de service optimale même en période de forte charge du réseau.**

[**S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.provya.net/index.php?random)www.provya.net**](https://www.provya.net/index.php?random)

**Interface de configuration QoS de pfSense montrant des règles de priorisation pour différents types de trafic. Mettre en évidence la règle pour le trafic vidéoconférence, par exemple.**

* **Analyse du Trafic Réseau pour Comprendre la Consommation Internet : pfSense collecte des données détaillées sur le trafic réseau via NetFlow, sFlow ou IPFIX. Ces données permettent d'analyser la consommation Internet au sein de l'ACFPE, d'identifier les utilisateurs et les applications les plus consommateurs de bande passante, de détecter les usages anormaux et de planifier la capacité réseau en fonction des besoins réels.**
* **Filtrage Web pour Contrôler l'Accès aux Contenus Internet : pfSense peut être configuré pour filtrer l'accès à certains types de contenus web (ex : réseaux sociaux, sites de streaming, sites malveillants). Cela permet à l'ACFPE de contrôler l'utilisation d'Internet par les utilisateurs, d'améliorer la sécurité de navigation et de réduire les risques liés à l'accès à des contenus inappropriés ou dangereux.**
* **Rapports et Visualisation de la Consommation Internet : pfSense offre des rapports et des graphiques qui permettent de visualiser l'utilisation de la bande passante par utilisateur, par application, par plage horaire. Ces rapports aident l'ACFPE à comprendre les tendances de consommation Internet, à justifier les investissements en bande passante et à optimiser la gestion des ressources réseau.**

[**S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://fr.slideshare.net/slideshow/rapport-finiale/42673040)fr.slideshare.net**](https://fr.slideshare.net/slideshow/rapport-finiale/42673040)

**Rapport pfSense montrant un graphique d'utilisation de la bande passante par utilisateur ou par application. Mettre en évidence les informations clés pour l'analyse de la consommation Internet.**

**2.2. Qu'offre pfSense pour la Gestion de la Consommation Internet à l'ACFPE ?**

**pfSense apporte à l'ACFPE des fonctionnalités essentielles pour une gestion efficace de la consommation Internet :**

* **Visibilité Détaillée sur le Trafic Internet : pfSense offre une visibilité précise sur le trafic Internet qui traverse le réseau de l'ACFPE. Les données NetFlow/sFlow permettent de savoir qui consomme de la bande passante, comment, et pour quelles applications, offrant une compréhension fine de l'utilisation d'Internet.**
* **Contrôle Granulaire de l'Accès Internet : Le pare-feu de pfSense permet de contrôler finement l'accès Internet des utilisateurs et des équipements de l'ACFPE. Des règles précises peuvent être définies pour restreindre l'accès à certains services, applications ou sites web, en fonction des besoins et des politiques de l'ACFPE.**
* **Optimisation de la Bande Passante pour les Usages Prioritaires : Les fonctionnalités QoS de pfSense permettent d'optimiser l'utilisation de la bande passante en priorisant le trafic des applications critiques pour l'ACFPE. Cela garantit que les services essentiels (vidéo-conférence, applications métiers) disposent de la bande passante nécessaire pour fonctionner correctement, même en cas de forte charge du réseau.**
* **Identification et Contrôle des Usages Abusifs ou Inappropriés : Les rapports de trafic de pfSense permettent d'identifier les usages abusifs ou inappropriés de la bande passante (ex : téléchargements illégaux, streaming excessif, etc.). L'ACFPE peut utiliser ces informations pour sensibiliser les utilisateurs, ajuster les politiques d'accès Internet ou mettre en place des limitations de bande passante pour certains types de trafic.**
* **Sécurité Renforcée de la Passerelle Internet : pfSense agit comme un bouclier de sécurité pour la passerelle Internet de l'ACFPE. Son pare-feu avancé et ses fonctionnalités de sécurité (IDS/IPS, filtrage web) protègent le réseau contre les menaces externes et réduisent les risques liés à l'accès à Internet.**

**2.3. Pourquoi pfSense est-il pertinent pour la Gestion de la Consommation Internet et le Contrôle du Trafic à l’ACFPE ?**


**Le choix de pfSense pour l'ACFPE se justifie par sa pertinence en matière de gestion de la consommation Internet et de contrôle du trafic réseau :**

* **Solution Spécialisée pour la Gestion du Trafic Internet : pfSense est spécifiquement conçu pour la gestion du trafic Internet et la sécurité des passerelles réseau. Ses fonctionnalités sont directement orientées vers le contrôle et l'optimisation de la consommation Internet, répondant parfaitement aux besoins de l'ACFPE dans ce domaine.**
* **Fonctionnalités QoS Avancées : Les fonctionnalités QoS de pfSense sont parmi les plus avancées disponibles dans les solutions open source. Elles permettent un contrôle très fin de la priorisation du trafic, garantissant une gestion efficace de la bande passante pour l'ACFPE.**
* **Visibilité Détaillée sur l'Utilisation d'Internet : Les capacités d'analyse du trafic de pfSense (NetFlow/sFlow, rapports) offrent une visibilité inégalée sur la consommation Internet. L'ACFPE dispose ainsi d'informations précieuses pour comprendre et gérer ses ressources réseau.**
* **Solution Open Source et Économique : Comme Zabbix, pfSense est open source et gratuit, représentant un avantage économique significatif pour l'ACFPE. Il permet de bénéficier d'une solution de gestion du trafic Internet de niveau professionnel sans coûts prohibitifs.**
* **Complémentarité Idéale avec Zabbix pour une Supervision Globale : pfSense se complète parfaitement avec Zabbix. Alors que Zabbix assure la supervision globale de l'infrastructure, pfSense apporte l'expertise et les fonctionnalités spécifiques pour la gestion du trafic Internet et la sécurité de la passerelle réseau. L'intégration des deux outils offre une solution synergique et optimisée pour l'ACFPE.**

**2.4. Cas d'Utilisation Généraux de pfSense pour la Gestion de la Consommation Internet et le Contrôle du Trafic**

**pfSense est largement déployé pour la gestion de la consommation Internet et le contrôle du trafic dans divers scénarios :**

* **Gestion de la Bande Passante dans les Entreprises : Les entreprises utilisent pfSense QoS pour prioriser le trafic des applications métiers critiques (ex : ERP, CRM, visioconférence) et garantir une qualité de service optimale pour les employés, même en cas de forte charge du réseau.**
* **Contrôle de l'Accès Internet dans les Établissements Scolaires : Les écoles et universités utilisent pfSense pour filtrer le contenu Internet accessible aux élèves et étudiants, bloquer l'accès à certains sites web inappropriés et contrôler l'utilisation de la bande passante pour les activités pédagogiques.**
* **Gestion du WiFi Public dans les Hôtels et Restaurants : pfSense Captive Portal est utilisé pour gérer l'accès WiFi public offert aux clients des hôtels, restaurants et cafés. Il permet d'authentifier les utilisateurs, de limiter la durée d'accès ou la bande passante et d'afficher des pages de connexion personnalisées.**
* **Analyse de la Consommation Internet pour la Planification de la Capacité : Les données de trafic de pfSense (NetFlow/sFlow) sont utilisées pour analyser les tendances de consommation Internet, identifier les périodes de pointe et planifier les mises à niveau de la bande passante en fonction des besoins réels. Les entreprises et les fournisseurs d'accès Internet utilisent ces informations pour optimiser leurs investissements en infrastructure réseau.**

[**S'ouvre dans une nouvelle fenêtre[](https://www.provya.net/?d=2017/11/27/10/58/38-pfsense-utiliser-les-limiters-pour-controler-la-bande-passante-par-utilisateur)www.provya.net**](https://www.provya.net/?d=2017/11/27/10/58/38-pfsense-utiliser-les-limiters-pour-controler-la-bande-passante-par-utilisateur)

**Interface web de pfSense montrant un rapport d'utilisation de la bande passante, avec des détails par utilisateur, application ou protocole. Mettre en évidence la clarté des graphiques et des informations présentées.**

**Conclusion du Chapitre 3 : Un Duo Stratégique pour une Gestion Maîtrisée du Réseau et de la Consommation Internet à l’ACFPE**

**Ce chapitre a mis en évidence la pertinence de Zabbix et pfSense pour l'ACFPE sous l'angle spécifique de l'administration, du déploiement, du monitoring réseau et de la gestion de la consommation Internet. Zabbix se distingue par sa facilité d'administration et de déploiement pour le monitoring réseau, offrant une visibilité claire et proactive sur l'état du réseau de l'ACFPE. pfSense apporte une expertise et des fonctionnalités ciblées pour la gestion de la consommation Internet et le contrôle du trafic réseau, permettant à l'ACFPE d'optimiser l'utilisation de la bande passante, de contrôler l'accès Internet et d'analyser les tendances de consommation.**

**La combinaison de Zabbix et pfSense représente un choix stratégique pour l'ACFPE, offrant une solution complète, efficace et économique pour le monitoring réseau et la gestion de la consommation Internet. L'intégration des deux outils permet de bénéficier d'une synergie unique, où la supervision globale de Zabbix est enrichie par la gestion fine du trafic Internet de pfSense. Ce duo permet à l'ACFPE de se doter d'une infrastructure IT performante, sécurisée et maîtrisée, tout en optimisant ses ressources et ses coûts. Le chapitre suivant [Préciser la suite logique de votre mémoire].**